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4. АВАРИЕН ПЛАН 

          4.1 Отговорности по изпълнението на аварийния план.
Аварийният план на „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД - хвостохранилище „Ерма река“ е разработен на основание чл.35 ал.1 от Закона за защита при бедствия  и чл. 138а, ал.1 от Закона за водите, Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, в сила от 31.01.2020 г. и са съобразени с изискванията на следните нормативни актове: Закон за опазване на околната среда (изм.ДВ. бр.98 от 2014 год.), чл.20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 25.03.2014 г.),Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (изм.,ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г.), чл. 248 от  Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (изм. ДВ бр.24 от 12.03.2013г.), Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (изм., ДВ бр. 25 от 30.03.2010 г) Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита (изм.ДВ бр. 16 от 19 февруари  2013г.)
           Аварийният план се задейства при невъзможност за отстраняване на причините, довели до аварийна ситуация, съответно при създаване на опасност от възникването на авария в язовирната стена и/ или съоръженията към нея.

        Отговорностите по изпълнение на аварийния план се разпределят:

1. В границите на водния обект, организацията се извършва от Ръководителя на аварийната група.
2. На територията на общината, организацията се извършва от кмета на общината, съгласно чл.65, ал.1, т.1 от ЗЗБ
3. На територията на повече от една община, организацията се извършва от областния управител, съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗЗБ
4. На територията на всеки застрашен от наводнение обект разположен в заливаемата зона на язовира, организацията се извършва от собственика (упълномощено длъжностно лице), указан в аварийния план на съответния обект съгласно чл.35, ал.3, т.4, буква „а“ от ЗЗБ.
Планираните мерки за защита на работещите и посетителите се базират на прогнозирането на възможните  бедствия и аварии на територията на „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД - хвостохранилище „Ерма река“ и последиците от тях. Те са резултат от анализ на: географското разположение на обекта, дейностите, които осъществява, оборудването, състоянието на комуникациите, транспортните връзки и реалните възможности за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации. 

Относно: Назначаване на постоянна обектова комисия за организация и ръководство на спасителните и неотложни работи при стихийни бедствия, аварии и катастрофи на територията на “Родопи Еко Проджектс” ЕООД, гр. Златоград.

1.Назначаваме постоянна обектова комисия за защита на работниците и служителите при бедствия, аварии и катастрофи в състав:

А.Ръководство:

Председател: инж. Божидар Данаилов Кисьов - Управител 

Председател: : Ружа Хитова Бодурова - Управител

Секретар: инж. Светлозар Веселинов Пехливанов – Гл. инженер

Б.Членове:

                          1. инж. Велин Мъхов – ТБ,ОТ и вент.

                                 2. Хари Данчев Мъхов – Механик рудник

В.Щаб на комисията

Н-к щаб. инж. Божидар Данаилов Кисьов – Управител

                Ружа Хитова Бодурова – Управител

Членове:  1. инж. Методи Давидов Сечков - оператор
                             2. инж.Стефан Шахалиев – Отг.хидросъоръжения
Назначавам група по бързо и непосредствено прогнозиране, разузнаване и ръководство на спасителните и възстановителни работи в състав:

1.инж. Светлозар Пехливанов – Гл. инженер р-к 

2.Хари Мъхов – Механик рудник

При ръководството на спасителните и възстановителни работи определям персонална отговорност на длъжностните лица от комисията, както следва:

1.По цялостното ръководство и взаимодействие – инж. Божидар Данаилов Кисьов - Управител и Ружа Хитова Бодурова – Управител 

2.По въпросите на оперативната обстановка и управление силите и формированията на РД-ПБЗН и специалните ядра – инж. Божидар Данаилов Кисьов - Управител и Ружа Хитова Бодурова – Управител

3.По състоянието и възстановяването – инж.Стефан Шахалиев   и Хари Мъхов.

Основни задачи пред постоянната обектова комисия да се считат:

1.Да се изучават условията и причините, които могат да предизвикат екстремна или аварийна ситуация. Да се заведат на отчет най-уязвимите обекти, като  за същите се съставят атестационни карти и набелязват конкретни мероприятия за отстраняване на авариите или провеждане на други неотложни работи.

2.Да се създава необходимата организация и готовност за незабавна работа при възникване на „Стихийни бедствия, аварии и катастрофи” като съответно се създават резерв от материално обезпечаване на възстановителните или други неотложни работи.

3.За привеждане в готовност на постоянната обектова комисия да се подработи съответния план за оповестяване и програма за действие, които да се утвърдят от Председателя на комисията.

4.При необходимост разрешавам да се привличат сили от формированията на РД-ПБЗН, аварийните бригади, както и отклоняване на техника и материални средства от обсега на дружеството.

5.За работно място на постоянната обектова комисия определям работните кабинети на ръководството и членовете на комисията.

          4.2 Блок-схема за оповестяване.
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         4.3 Цел на аварийния план.
Целите  на аварийния план са:

*да се прогнозират вероятните бедствия и аварии, които е възможно да възникнат на територията на „Родопи Еко Проджектс“ЕООД - хвостохранилище „Ерма река“ и очакваните последици от тях;

*да се създаде оптимална организация за свеждане до минимум на условията за възникване на извънредни ситуации; 

*да се организира ефективно изпълнение на евакуационни, спасителни и аварийни дейности;

*да се защитят - живота и здравето на хората ( служители и посетители ), материалните ценности и околната среда;

За постигане целите  на аварийното планиране се провеждат:

-превантивни мероприятия за свеждане до минимум на условията за възникване на аварийни ситуации;

           - обучение на членовете на обектовия щаб за изпълнение на аварийния план и членовете на аварийно-спасителната група за ръководство и действия при авария с цел осигуряване защитата на работещите и посетителите в обекта.

- обучение на персонала за защита при бедствия ;

-тренировки за изпълнение на аварийния план веднъж годишно.

Организацията и контролът по изпълнение на задачите произтичащи от Аварийния план се възлага на инж. Методи Сечков и инж. Стефан Шахалиев.
4.4 Кратко описание на язовира.
            Хвостохранилище „Ерма река” е язовирен тип. Изгражда се на едноименната река, откъдето носи и името си. Намира се на 8 км. от гр. Златоград и на 5 км. под флотационна фабрика.
            По първоначални проекти Хвостохранилище “Ерма река” е построено като специализирано пречиствателно съоръжение на изпусканите при работа на обогатителната фабрика отпадни води.

            Хвостохранилище „Ерма река” е в експлоатация от 1964 година, след пускането на флотационната фабрика разположена на десния бряг на река Ерма река. В него се депонира изпусканият от фабриката хвост и се поддържа необходим воден обем за утаяване на шлама и избистряне на технологичните води. Речните води заедно с избистрените отпадъчни води чрез шахтов преливник и тунел се отвеждат в долния участък. 

            Общата водосборна площ на хвостохранилище Ерма река е 25 км2. Обемът до кота 580,50 е 16 000 000 м3. Запълненият обем до 01.01.2020 година е 14 705 466 м3. съгласно кривата на завирените обеми с наклонено отлагане на стерила в чашата. Оставащият обем до кота 580,50 е 1 294 534 м3. 

Залети площи до кота 580,50 м. са 600 дка, а при най-високо ниво 620 дка. Преливният ръб на шахтовия преливник е на кота 580,50 м. Максимално водно ниво 582,50 м.

Най-високо ниво при обезпеченост 0,01 % заедно с вълните  е 583,00 м.

            Хвостохранилището включва следните съоръжения: 
            Преградна стена;

            Изградена е на три етапа, като се променя както конструкцията така и функциите й. Последната и по настоящем е в процес на изграждане.

            • Основна баластрена стена до кота 550,00. Изградена е в периода 1964-1969 год. Висока е 40 м. Най- характерното за нея е, че е изпълнена от речна баластра без уплътнение и с преминаване на строителните води през стената и по въздушния откос, който е бил защитен с габиони.

            • Надграждане I- ви етап до кота 570,00 – през периода 1972 до 1982 год. По време на строителството са извършвани промени в първоначалните проекти, като в крайна сметка надграждането е изпълнено с речна и руднична баластра и циклониран хвост. През този етап на строителството е направена и друга съществена промяна – поставяне на глинен екран от свободно насипна глина от страната на водния откос.

            • Надграждане II- ри етап предвижда задигане на стената до кота 592,00 като са предвидени два подетапа:

            Надграждане II - ”А” етап до кота 581,00 – изградена е в периода 1983 до 1986 год.

            На този етап короната на стената е с ширина 20 м. Котата на преливника е 576,50 м. Средният наклон на въздушния откос е 1: 2. Водният откос до кота около 565 е затиснат от финните отложения на хвост, а на тази кота е само от руднична баластра със заложение 1:1,8. 

            За ІІ „ а ” етап–кота ръб преливник е 577,50, а диаметъра на шахтата е 14,50 м. Оразмерена е да пропусне висока вълна с обезпеченост 0,01 % - 360 м³/сек. Преливната височина при това положение е 2,50 м. и резерв до кота корона още 2,0 м.
            Надграждане II - ”Б” етап – извършва се от 1987 год. до днешни дни . По проект стената следва да се надгради до кота 592,00. През II-б етап глиненото ядро е заменено със стоманобетонна стена (диафрагма) фундирана в глиненото ядро от II-а етап. През 2016-2017г. е изпълнен подетап II-б-1 като стената е надградена до кота 585,00. Преливната шахта е надградена до кота 580,50.
            Характера на застрояването е следното:

            До кота 550 м. стената е изпълнена, като каменно-насипна филтрираща. От тази кота е изпълнен глинен екран от свободно насипана глина, която преминава в глинено ядро. Като цяло стената е каменно-насипна с глинено ядро.
            Преливник;

            Преливника също както стената е претърпял много промени от страничен траншеен в шахтов сега. И тук най-важното е, че преливника се е изграждал на повече етапи от колкото самата стена. Надграден е през 2016 г. с 3 метра и понастоящем има следните параметри: 

            •  кота ръб на преливника е 580,50

            •  диаметър на водоприемната част – 14,50 м

            •  диаметър на водопроводящата част – 5,80 м

            •  височина на шахтовия преливник – 37,00 м

            •  фуниеобразна част – височина 8,70 м, оформена по координатите на Ахутин

            •  оразмерен да пропусне висока вълна с обезпеченост 360 м3/ сек, което представлява 0,01 %

            •  преливна височина при това положение – 2,50 м

            •  резерв до кота корона /585,00/ - 4,50 м

            Водоотвеждащ тунел;

            През I-ви етап / до 1982 год /  е оформен  от трапецовиден 

канал, покрит с триставен свод. 

            Първи участък – надлъжният наклон на дъното е 2,65 % като свободната водна повърхност се оформя като понизителна крива.

            Вторият участък е постоянна ширина на дъното и константен надлъжен наклон 2,65 %. В план е оформен с две чупки. Поради острата чупка в полигонов връх В1 веднага след нея новото направление на струята се деформира, като се повдига незначително при лявата стена на тунела. За водни количества по- големи от 200 м3/сек се получаване повдигане на водното ниво, това повдигане надвишава петата на свода, а за Q = 360 м.3/сек. гребена на струята достига дори до вътрешната повърхност на свода. След полигонов връх В1 течението започва да лъкатуши и при т. В2 /втора чупка/виражирането е вдясно.

            Трети участък е с наклон на дъното 15 % като свързването му с втория става чрез вертикална крива с R = 100 м. Веднага след вертикалната крива започва хоризонтална с незначителен централен ъгъл. Поради голямата скорост на течението струята в началото на участъка не следва дъното и линията на свободната водна повърхност вместо понизителна крива следва направлението на втори участък. За водни количества Q > 100 м.3/сек. се образува незначителен вакум 11вак. = 1,0 атм., който не оказва влияние върху кинематиката и динамиката на течението.

            Втори етап - от 1988 до 1996 година е оформен като тунел със светъл отвор с диаметър 4,50 м.  

            Бързоток (Изхвъргач) – съгласно проекта изхвъргача има дължина 3,00 м. като в края запазва широчината на бързотока. Дъното му представлява крива пространствена повърхнина

            Колектор – на левия скат има изграден колектор, който се състои от две части:

            • водоприемна със светъл отвор 60 см. отвътре. Изградена е до кота 577,50.

            • проводяща част – има светъл диаметър 60 см. Изпълнена е от стоманена тръба, кофраж и стоманено-бетонов кожух. 

            През 1986 година колектора е тампониран, като след тампонирането остава незначителен теч който е изведен по насипа извън откоса на стената. Q=0,2 л./сек.

            При преминаване на висока вълна ще бъдат заляти и трайно унищожени почвите и земите в района на долината след хвостохранилището, технически съоръжения като мостове и пътища. Под стената на хвостохранилището преминава пътя свързващ гр. Златоград с населените места гр. Мадан на север и гр. Кърджали на изток. Ще се наводнят три бензиностанции по поречието на р. Голяма, пречиствателни станции, жилищни, обществени и търговски сгради, електропроводни и канализационни съоръжения. Ще бъдат прекъснати водопроводни съоръжения- помпената станция за питейна вода от водоснабдителна система за захранване на с. Старцево, водоснабдяването на гр. Златоград от дренажните кладенци в района на с. Пресека. Съществува потенциална опасност за човешкото здраве. Ще бъдат наводнени сградите около р. Голяма и бул. “България”. Височината на високата вълна в реката ще бъде 9,59 м. от речното корито нагоре.
          сеизмични въздействия;
            При направените изследвания за устойчивостта се оказа, че тя получава такива разрушения при земетръс със степен шест бала по скалата на Рихтер и по-високи стойности, а при по-ниски стойности получава незначителни повреди, които биха могли да се отстранят. 

           терористичен акт;
           При задействане на поставено взривно устройство на язовирната стена е малко вероятно същата да бъде разрушена. Най-вероятно ще се получат частични пропуквания на стената. 

увеличена филтрация или теч на вода, необичайни премествания, деформации, пукнатини, свличане на скатове и други;
            Необичайните явления могат да доведат до разрушаване на язовирната стена.
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Фиг.1. Карта на района на хвостохранилище "Ерма река"
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Фиг.2. Типови напречни профили на стената на хвостохранилище "Ерма река"

4.5 Процес на реагиране и действие при аварийна ситуация: 
   4.5.1 откриване на инцидент/авария/извънредни обстоятелства, преценяване и определяне нивото на извънредна ситуация;
Нива на извънредна ситуация:
– Висока вълна – възникнало наводнение по речната система, но няма очевидна заплаха за целостта на язовирната стена. Необходимо е оповестяване на собственика, на компетентните органи и на населението, което може да бъде засегнато от контролирано или неконтролирано изпускане на води от язовира;
– Без опасност от авария на язовирната стена – повреда или необичайно събитие, което само по себе си не може да доведе до авария и/или разрушаване на язовирната стена, но е необходимо проучване и информиране на собственика и компетентните органи (например: при поява на филтрации на язовирната стена, неизправност на изпускатели, преливници и др.);
– Потенциална опасност от авария на язовирната стена – условията, които се развиват на територията на обекта, могат да доведат до авария (например: повишаване нивото на водата до НВВН; напречно напукване на насипа; обявена бомбена заплаха). Има на разположение период от време за анализи, решения и предприемане на действия, преди да се е повишила опасността. Може да възникне непосредствена опасност, но изпълнението на предварително определените действия за реагиране може да намали опасността;
– Непосредствена опасност – язовирната стена се е разрушила, разрушава се или предстои да се разруши (налице е продължителна и прогресивна загуба на материал от язовирната стена; не е възможно да се определи точно времето, за което ще бъде разрушена (отнесена) стената; няма време за предотвратяване на опасността).

Таблица за определяне нивото на извънредна ситуация на язовир

	Събитие
	Обстановка
	Ниво на извънредна ситуация

	1
	2
	3

	Преливане на водни обеми през преливника
	Нивото на вода в язовира достига преливния ръб или прелива без активна ерозия.
	Без опасност

	
	Водата прелива през преливника с активна ерозия по дъното и/или откосите.
	Потенциална опасност

	
	Преливащите водни количества могат да доведат до наводнение по течението на реката и нивото на водата в язовира продължава да се покачва.
	Потенциална опасност

	Преливане през насипна стена
	Нивото на водата е между кота корона и кота НВВН на язовирната стена.
	Потенциална опасност

	
	Водата от язовира прелива през короната на язовирната стена.
	Предстояща опасност

	Филтрация
	Филтрационни зони във или в близост до язовирната стена.
	Без опасност

	
	Нови филтрационни зони със суфозия.
	Потенциална опасност

	
	Увеличаване на дебита и „врèне“.
	Потенциална опасност

	Образуване на сифон или малки вдлъбнатини, образувани на повърхността на язовирната стена
	Образуване на сифон в скатовете на язовира или на насипна стена.
	Потенциална опасност

	
	Бързо разширяване на сифона.
	Потенциална опасност

	Пукнатини на насипна стена
	Нови пукнатини на насипната стена без филтрация.
	Потенциална опасност

	
	Пукнатини в насипна стена с филтрация.
	Потенциална опасност

	Преместване на насипна стена
	Визуално преместване (приплъзване) на откос на насипната стена.
	Потенциална опасност

	
	Внезапни или бързо напредващи свличания на насипа на язовирната стена.
	Предстояща опасност

	Контролно-измервател-ни уреди
	Контролно-измервателни отчитания под предварително определените стойности.
	Без опасност

	
	Контролно-измервателни отчитания над предварително определените стойности.
	Потенциална опасност

	Земетресение
	Малки земетресения, регистрирани в района на язовира.
	Без опасност

	
	Земетресение, довело до видими увреждания на язовирната стена.
	Потенциална опасност

	
	Земетресение, довело до неконтролируемо изпускане на вода от язовира.
	Предстояща опасност

	Заплаха за сигурността
	Бомбена заплаха, при задействането на която може да бъдат нанесени големи щети върху язовира.
	Потенциална опасност

	
	Взривена бомба, която е нанесла сериозни щети върху язовирната стена и съоръженията към нея.
	Предстояща опасност

	Терористичен акт
	Повреди, които могат да повлияят неблагоприятно на нормалното функциониране на язовира.
	Без опасност

	
	Повреди, довели до филтрация.
	Потенциална опасност

	
	Повреди, довели до неконтролируемо изпускане на вода.
	Предстояща опасност


4.5.2 оповестяване и предоставяне на информация;
            При висока вълна

            При бързо покачване на водното ниво в езерото:

            Сътрудник охрана оповестява по мобилната връзка оперативният щаб;

            Оперативният щаб уведомява кмета на общината, РД и РС ПБЗН и отиват на място за изясняване на причините. Ако причината е задръстване на шахтовия преливник се пристъпва към действия по ликвидиране на аварията /почистване на дървения материал и разгърмяване на ледени блокове/ под ръководството на оперативния щаб;
            Замервания на водното ниво се правят на всеки час от сътрудник охрана, като информират дежурния по Общински съвет за сигурност на тел. 03071/2580;
            При достигане на критичното ниво от 2,5 метра се уведомяват: РД и РС ПБЗН, дежурния по Об.СС. и дежурния по Областен съвет за сигурност;

            Техническо лице от община Златоград и от “Родопи Еко Проджектс”ЕООД незабавно:

            •  Определят местата за допълнителни облекчителни съоръжения;

            • Във възможно най-кратък срок осигуряват изграждането им под прякото ръководство на техническото лице, РД и РС ПБЗН;

            • Определят и маркират заливаемите зони, с цел осигуряване на безопасността на прилежащите улици и комуникационни съоръжения;
            • Определят местата и съоръженията, осигуряващи най-бързо оттичане на водите и дренирането на залетите площи;

            • РД и РС ПБЗН със съдействието на РУП Златоград ограничават достъпа на хора и превозни средства в заливаемата зона;
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            При сеизмични въздействия

            Въвежда се извънреден режим на експлоатация на съоръженията, които се изразяват в следните действия:

            • Визуални наблюдения на скатовете, стената( въздушен и воден откос), тунела и преливника. Измервания на пиезометрите и нивото в езерото на всеки час;
            При терористичен акт, необичайни явления и тежка авария

            Незабавно оповестяване на: РД и РС ПБЗН, ОДП, дежурния по Общински съвет за сигурност и дежурния по Областен съвет за сигурност;

            Информиране на населението на гр.Златоград за аварията чрез сиренната система след съгласуване с кмета на община Златоград;

            На мястото на аварията отива  оперативният щаб, които незабавно започват работа по ликвидиране на аварията под ръководството на председателите на оперативния щаб;
            Максимално понижение на водното ниво;

            Провеждат се спешни технически консултации;

            Въвеждат се специални мерки по охрана на обекта;
            Събиране и превозване на членовете на аварийната група;

            Допълнително привличане на специалисти в зависимост от вида и размера на аварията;

            А също така се привличат допълнителни сили от формированията на РД и РС ПБЗН, както и товаро-транспортна техника;

            В Об.СС се събира и започва работа комисията за борба със стихийните бедствия и крупни производствени аварии под  ръководството на кмета;

            При необходимост по решение на комисията за борба със СБ и КПА се привежда в готовност СОО;

              При необходимост се пристъпва към евакуация на населението към високите части на града;

Таблица за оповестяване при провеждане на висока вълна през облекчителните съоръжения на язовир

	Проведени водни количества
(m3/s)
	Последици надолу по течението
	Организации, които трябва да бъдат оповестени

	1
	2
	3

	< 360 m3/s
	Няма
	Няма

	> 360 m3/s
	Незначително заливане на речния бряг.
	Единна спасителна система (тел. 112), собствениците на язовири надолу по течението.

	> 360 m3/s
	Незначително заливане на местни пътища близо до реката.
	Единна спасителна система (тел. 112), собствениците на язовири надолу по течението, кмет на община.

	> 360 m3/s
	Значително заливане на местни пътища близо до реката.
	Единна спасителна система (тел. 112), собствениците на язовири надолу по течението, кмет на община.

	> 360 m3/s
	Залети автомагистрала, пътища от държавната пътна мрежа, местни пътища и къщи до реката.
	Единна спасителна система (тел. 112), собствениците на язовири надолу по течението, органи за управление при извънредни ситуации.


4.5.3 действия при аварийни ситуации;
- Оперативен щаб

            - За осигуряване на ръководство на всички видове работи се създава Група за защита при бедствия в състав съгласно блок схемата
           - Дейностите по преодоляване на непредвидено бързо развиващи се явления, аварий и бедствия, възникнали по хидротехническото съоръжение се ръководят от Оперативен щаб в състав съгласно блок схемата. Към оперативният щаб могат да се привличат специалисти и сътрудници в зависимост от конкретната обстановка.

           - Оперативният щаб поддържа връзка и действа съвместно с:
           - Н-к РС ПБЗН Златоград и РД ПБЗН Смолян;

           - Център за спешна медицинска помощ Златоград;

           - Н-к РУП Златоград и Областна дирекция полиция;

           - Кмет на общината;

            Аварийният план се съхранява при собственика на обекта в административната сграда на “Родопи Еко Проджектс”ЕООД и при ТБ на рудник „Ерма река“, копия в РД ПБЗН Смолян и Кмет на Община Златоград.

            При прогноза за очаквани интензивни валежи нивото на Хвостохранилище “Ерма река” се следи от денонощната охрана на обекта тел.0879933380, които информират отговорник хидросъоръжения и дежурен по Об.СС.

            Оповестяването на Оперативният щаб съгласно блок схемата се извършва от сътрудник охрана. При поява и развитие на стихийно бедствие по смисъла на горе казаното, настоящия Авариен план се прилага незабавно.

Таблица за действия при аварийни ситуации при насипни язовирни стени

	Състояние
	Описание на състоянието
	Действия, които трябва да бъдат предприети

	1
	2
	3

	Високо водно ниво в язовира, голямо количество вода, преминаващо през преливника
	Нивото на водата достига НВВН и се повишава.
	1.  Проверка на дъното на преливника и крилните му стени за нарушения.

	
	
	2.  Оценяване на причината за повишаване на водното ниво.

	
	
	3.  Предприемане на мерки в зависимост от ситуацията.

	
	
	4.  Оповестяване, ако състоянието се влошава.

	Филтрация
	Локализиране на нови места на филтрация или „врèне“, наблюдавани по язовирната стена или скатовете и надолу по течението.
	1.  Измерване и определяне размерите на филтрация, приблизителния дебит, относителното им местоположение и тяхното документиране.

	
	
	2.  Подреждане на чували с пясък във формата на пръстен с преливник в горната част на естествения дренаж за контрол на дебита. Ако „врèнето“ става твърде голямо за чувал с пясък, се поставя филтър, покриващ зоната на филтрация, от нетъкан геотекстил и дребен чакъл.

	
	
	3.  Проверка на язовирната стена, отчитане на пиезометрите, нивото на вода и ежедневно събиране на данни за местата на филтрация. Записване на промените за състоянието на язовира. Оглеждане (обхождане) на язовирната стена за признаци на филтрация, суфозия, пукнатини или движение.

	
	
	4.  Осъществяване на връзка с необходими специалисти за оценка на нарушенията спрямо предоставените данни.

	
	
	5.  Осъществяване на непрекъснат контрол върху местата на филтрация или суфозия. Записване на измерения дебит и промени в състоянието.

	
	
	6.  Актуализиране на събраната информация и допълнителни действия, които се налагат.

	
	
	7.  Оповестяване, ако състоянието се влошава, от което може да възникне наводнение надолу по течението.

	Терористичен акт
	Криминални действия със значителни увреждания на насипната стена или съоръженията.
	1.  Свързване с органите на МВР и ограничаване на достъпа, освен за службите, реагиращи при извънредни ситуации. Ограничаване на движението по язовирната стена, освен при извършване на неотложни дейности.

	
	
	2.  Визуален оглед на язовирна стена и оценка степента на увреждане.

	
	
	3.  При необходимост се понижава водното ниво в язовира чрез отваряне на основния изпускател.

	
	
	4.  Предприемане на мерки от собственика/оператора на язовира в зависимост от ситуацията.

	
	
	5.  Оповестяване, ако състоянието се влошава.

	Деформация на насипната стена
	Пукнатини:

надлъжни по протежение на насипна стена или напречни, пресичащи стената;

Свличане на откосите/ерозия;

Вдлъбнатина, получена на насипната стена, която се увеличава с времето.
	1.  Определяне и записване на размерите на засегнатите места и относителното им местоположение.

	
	
	2.  Ограничаване на достъпа по язовирната стена, освен ако трябва да се извършат неотложни дейности при извънредна ситуация.

	
	
	3.  Осъществяване на връзка с необходими специалисти за оценка на нарушенията спрямо предоставените данни.

	
	
	4.  Предприемане на действия за овладяване на ситуацията.

	
	
	5.  Проверка на състоянието на язовирната стена посредством данни от КИС, записване на промените.

	
	
	6.  Актуализиране на събраната информация и допълнителни действия, които се налагат.

	
	
	7.  Оповестяване, ако състоянието се влошава, в случай че предстои опасност от авария.

	Неизправност или повреда на затворен орган на основен изпускател
	Изпускател на язовира е повреден с неконтролируемо изпускане на вода.
	1.  Затваряне на затворни органи, ако има отворени.

	
	
	2. Консултиране с необходимите специалисти за оценяване на ситуацията и даване на препоръки.

	
	
	3. Ремонт/замяна на затворния орган, ако е необходимо.

	
	
	4. Оповестяване, ако състоянието се влошава, в случай че предстои опасност от авария.

	
	Изпускател на язовира е повреден в затворено положение.
	1.  Използване на облекчителни съоръжения за намаляване на опасността от авария.

	
	
	2.  Консултиране с необходимите специалисти за оценяване на ситуацията и даване на препоръки.

	
	
	3.  Ремонт на затворния орган на основния изпускател, ако е възможно.

	
	
	4.  Оповестяване, ако състоянието се влошава, в случай че предстои опасност от авария.


4.5.4 обявяване на край на аварийната ситуация и последващи действия.
След приемане на необходимите действия е необходима нова оценка за нивото на извънредна ситуация. При достигане на ниво“без опасност“ се обявява КРАЙ на аварийната ситуация от ръководителя на аварийната група. Аварийната ситуация се отменя само след пълно ликвидиране на аварията и щателно изследване състоянието на всички съоръжения.
Собственикът/операторът извършва извънреден технически преглед на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и на горния и долния участък на язовира. При необходимост се предприемат ремонтно-възстановителни работи.

Предприемат се извънредни наблюдения и измервания с КИС.
4.6 Отговорности:
4.6.1 отговорности на оператора на язовирната стена;
Отговорностите на оператора зависят от сключения договор за оператор и могат да включват:

-Активира аварийния план на обекта при работа на язовирните стени и съоръженията към тях в екстремни и аварийни условия;

-Оценка на резултатите от проверки за готовност на звената за действия по аварийния план и проиграване на аварийна ситуация;

-Извършва извънреден технически преглед на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и на горния и долния участък на язовира;

-Определя техническото състояние на язовира;

-Предприема извънредни наблюдения и измервания с КИС.
4.6.2 отговорности за оповестяване и предаване на информация;
Собственикът назначава Аварийна група с ръководител, които на място при възникване на инцидент отговарят за дейностите по наблюдение, сигурност на обекта, прекратяване изпълнението на плана и последващи действия.
Имената и телефоните на членовете на аварийната група са дадени в следващата таблица:

	АВАРИЙНА ГРУПА

	№
	Име, фамилия
	Длъжност
	Телефонен номер

	1.
	инж. Божидар Кисьов
	Ръководител на аварийната група
	0885825510

	2.
	Ружа Бодурова
	Зам. ръководител на аварийна група
	0889531216

	3.
	инж. Методи Сечков
	Член
	0887536681

	4.
	инж. Стефан Шахалиев
	Член
	0886044471


Задължения на членовете на аварийната група

- Явяване на указаното място, по най-бързия начин в подходящо за условията облекло.

- Изпълняват разпорежданията на ръководителя на аварийната група /или неговия заместник. Когато работникът не може да изпълни сам дадена задача, своевременно търси помощ, съответно оказва помощ на другите членове на аварийната група. Ако е невъзможно да се изпълнят разпоредбите на ръководителя или действията предвидени в аварийния план, незабавно се уведомява ръководителя на групата.

- Спазват всички изисквания по охрана на труда.
Осигурена е денонощна охрана на обекта от охранителна фирма „АСОП-ЩИТ” ЕООД.  

С П И С Ъ К

            На длъжностните лица охраняващи “Хвостохранилище Ерма река” 

            1. Денис Кюлефчиев– сътрудник охрана      

            2. Младен Хатинов – сътрудник охрана                                                     

            3. Евгени Янев – сътрудник охрана                                              

            4. Апостол Малашев – сътрудник охрана
Реда за информиране на органите на изпълнителната власт е по блок схемата за оповестяване        
                Незабавно оповестяване на: РУП – гр. Златоград, РД и РС ПБЗН, ОДП, дежурния по Общински съвет за сигурност и дежурния по Областен съвет за сигурност;
4.6.3 отговорности при евакуация;
Собственикът следва процедурите за предупреждение и оповестяване на застрашеното население и на компетентните органи, които могат да разпоредят извършването на евакуация.
4.6.4 отговорности за наблюдение, сигурност на обекта, прекратяване изпълнението на плана и последващи действия;
След събития, застрашаващи сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея, собственикът извършва извънредна инспекция за анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на авариралите съоръжения на язовира.
4.6.5 отговорности на лицето, което координира изпълнението на аварийния план.
Лицето, което координира изпълнението на аварийния план е Ръководител на аварийната група.

Ръководителят на аварийната група има абсолютни права на ръководството за работите по ликвидиране на аварията и неговите заповеди са задължителни за всички до идването на оторизиран ръководител на място на аварията. Ръководителят незабавно съобщава на аварийната група на язовира и разпорежда необходимите мерки за ограничаване и ликвидиране на аварията:
-Незабавно съобщава на единния европейски номер за спешни повиквания-ЕЕНСП 112 всички данни за настъпилата авария;

-Незабавно оповестява кмета на общината и застрашеното население по схемата за оповестявне;

-Незабавно оповестява аварийната група на язовира;

-Пряко и непрекъснато ръководи дейността по отстраняване на аварията;

-Проучва аварийното състояние и разпорежда необходимите мерки за ограничаване и ликвидиране на същата;

-Организира конкретно участие на хората и използването на материали и механизация;

-Организира денонощно дежурство и извършването на необходимите наблюдения и измервания;

-При получен сигнал за терористична атака, съдейства на органите на МВР с всички налични сили и средства за неутрализиране на заплахата;

-Ограничава движението в аварийния район с подходящи знаци или чрез хора;

-Организира предаване на информация по назначение;

-Поддържа връзка със собственика на язовира, с дежурния служител в ОЦ на РД ПБЗН, с дежурния служител в ОбСС с кметовете на застрашените населени места и със собствениците и ползвателите на обекти разположени в заливаемата зона на язовира;

-Записва в оперативен дневник всички свои разпоредби, тяхното изпълнение, състоянието на работите в различните периоди при ликвидиране на аварията;

-При вероятност от заливане на обекти използващи и/или съхраняващи опасни вещества, уведомява РИОСВ;

-За всички непредвидени случаи на аварийна обстановка разпорежда и организира действия, целящи предотвратяване на материални щети и недопускане човешки жертви;

-Ръководителят на аварийната група има абсолютни права на ръководството за работите по ликвидиране на аварията и неговите заповеди са задължителни за всички до идването на оторизиран ръководител на място на аварията.

4.7 Готовност – описание на мерки и дейности, предприемани предварително с цел избягване на аварийни ситуации или смекчаване на тяхното въздействие:
         Мерките и дейностите, предприемани предварително с цел избягване на аварийни ситуации или смекчаване на тяхното въздействие са:
- Своевременно анализиране на риска и прогнозиране характера и последствията  от възможните бедствия;

- Определяне на неотложни предпазни мерки за защита от възможните аварии;

-  Актуализиране на аварийния план при промяна на обстоятелствата;

- Провеждане на обучение на аварийната група за действията при възникване на аварийна ситуация;

-   Провеждане на мероприятия за усвояване на аварийния план;

-   Изграждане и поддържане в изправност на локални системи за оповестяване;

-   Осигуряване на персонални средства за защита;

- Организиране на взаимодействието между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защита на персонала и населението при извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

-   Координиране на дейностите по осигуряване и доставка на необходимите материали и средства за нуждите на аварийните работи;

Всички действия по ликвидиране на аварията, независимо дали са предвидени по плана, разпоредени от собственика или предприети по персонална преценкана действащите по аварията лица, се извършват единствено в случай, че не застрашават здравето и живота на лица от действащия екип или други хора.
4.7.1 наблюдение и контрол;
          На хвостохранилище „Ерма река“ експлоатацията се осъществява от неговите собственици и един работещ по обслужването (хидрогеолог). Хидрогеологът осъществява ежедневното наблюдение върху язовирната стена и съоръженията към нея съгласно инструкцията за експлоатация и годишната програма. 
Има непрекъсната 24 часова охрана, която е инструктирана да подава информация на дежурния в РС ПБЗН, РУП – гр. Златоград, дежурния в Община Златоград. Има връзка с GSM с общинската система. 
С П И С Ъ К
            На длъжностните лица наблюдаващи язовирната стена на хвостохранилище “Ерма река” и съоръженията към нея
            1. Денис Кюлефчиев – сътрудник охрана      

            2. Младен Хатинов – сътрудник охрана                                                     

            3. Евгени Янев – сътрудник охрана                                              

            4. Апостол Малашев – сътрудник охрана
4.7.2 оценка на времето за откриване и реагиране;
Ръководителят на аварийната група трябва да задейства Аварийния план до тридесет минути от установяване на настъпилата авария, като уведоми всички отговорни лица от структурата според схемата за оповестяване и реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие. Механизация трябва да дойде до обекта до един час от установяване на настъпилата авария.
4.7.3 пътища за достъп до обекта;
При невъзможност да се отиде до стената по пътя от Златоград към с. Ерма река се прави обход през с. Аламовци рудник Стратиев камък и се пристига в с. Ерма река и от там се стига до стената на хвостохранилището.
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Фиг. 3 Път за достъп до хвостохранилището
4.7.4 реагиране по време на тъмната част от денонощието;
Ръководителят на аварийната група трябва да задейства Аварийния план до два часа в тъмната част на денонощието от установяване на настъпилата авария, като уведоми всички отговорни лица от структурата според схемата за оповестяване и реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие. Механизация трябва да дойде до обекта до три часа от установяване на настъпилата авария.
4.7.5 реагиране по време на празнични и почивни дни;
Ръководителят на аварийната група трябва да задейства Аварийния план до три часа по време на празнични и почивни дни от установяване на настъпилата авария, като уведоми всички отговорни лица от структурата според схемата за оповестяване и реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие. Механизация трябва да дойде до обекта до четири часа от установяване на настъпилата авария.

4.7.6 реагиране по време на лоши атмосферни условия;
Ръководителят на аварийната група трябва да задейства Аварийния план до един час по време на лоши атмосферни условия. Механизация трябва да дойде до обекта до два часа от установяване на настъпилата авария.
4.7.7  алтернативни източници на енергия, системи за оповестяване и резервираност на електрозахранването и на средствата за комуникация;
На територията на хвостохранилището не е изградена автоматизирана система за ранно предупреждение и оповестяване. 
При възникване на аварийна ситуация на територията му оповестяването се извършва със GSM/телефона от дежурния на обекта, а оповестяването на ръководния състав се извършва също по GSM/телефона от дежурния на обекта.

На язовирната стена няма оборудване за което се изисква ел.захранване. Не се налага резервираност на електрозахранването, поради липса на необходимост от такова.
4.7.8 информация и доставки на материали и оборудване при извънредна ситуация;
При извънредна ситуация строителни материали се доставят от фирма „Строител“, глина от съседни ливади, инертен материал от депо за баластра „Мързян“.
4.7.9 средства и ресурси за изпълнение на предвидените мерки;
С П И С Ъ К

На необходимите материали намиращи се в аварийния склад на Хвостохранилище “Ерма река”

            1. бетон – при необходимост от бетонен възел

            2. глина – 10 м3 при необходимост от нива в с. Добромирци

            3. баластра – 5 м3 при необходимост от пресевната в с. Пресека

            4. ломен камък – при необходимост от отвала на рудник Мързян

            5. цимент – 1 тон при необходимост от фирма „Строител“ ЕООД

            6. греди чамови – 1 м3; 0,5 м3 налични

            7. дъски чамови – 1 м3; 0,5 м3 налични

            8. слама – 10 бали налични

            9. лодка – 1 бр. налична

            10. въже стоманено ф 8-10  50 м. налично

            11. въже перлоново ф 10-12  50 м. налично

            12. фенери  ветроупорни – 3 бр. налични

            13. чукове бойни – 3 бр. налични

            14. кирки – 5 бр. налични

            15. лопати – 5 бр. налични

            16. количка  ръчна 1 бр. налична

            17.бичкии – 5 бр. налични

            18. спомагателни елечета – 3 бр. налични

            19. поцинковани кофи – 3 бр.налични

            20. брадви – 2 бр.налични

Опис на наличната механизация дислоцирана в района
на "Родопи Еко Проджектс" ЕООД,  гр. Златоград.
	№
	ДКН
	Вид, марка на МПС
	Номер на рама
	Местонахождение
	Забележка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	СМ76-05 АТ
	Л.А. Дачия
	UUILSDEJH3549269
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	2
	СА62-64 НВ
	Автобус Рено Мастер
	VF1PDM2L638979120
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	3
	СА62-65 НВ
	Автобус Рено Мастер
	VF1PDM2L638979121
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	4
	СВ44-20 РВ
	Пежо Боксер
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	5
	СА 29-60 ВР
	Ман „“ТZA”
	WMAH28ZZ76M442162
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	6
	СА 16-91 KT
	Мерцедес „Актрос“
	WDB9323151L252905
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	7
	СА 16-93 KT
	Мерцедес „Актрос“
	WDB9323151L239085
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	8
	СА27-32 КН
	Автосамосвал „Мерцедес”-Гондола
	WDF9440321B957352
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	9
	СА27-85 КН
	Автосамосвал „Мерцедес”-Гондола
	WDF9440321B958875
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	10
	СА 29-39
	Автосамосвал „Мерцедес”-Гондола
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	11
	С 05833
	Фадрома „Амподор” 
	Y3A35211060174
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	12
	СМ91-20МС
	Автокран „Краз”250
	608502
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	13
	
	Мотокар
	
	ЕОФ
	Изправен

	14
	
	Мотокар
	
	РМЦ
	Изправен

	15
	СМ66-66АН
	Форд „Мондео”
	
	гр.Златоград
	Изправен

	16
	С 03403
	Хидромек „ХМК”
	10235В113158
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	17
	СМ 8838МС
	Опел Вектра
	
	гр.Златоград
	Изправен

	18
	СВ 6701 НХ
	Дачия Дъстър
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	19
	СМ 2381 АХ
	Лада Нива
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	20
	СА 1807 ВХ
	Джип Land Rover Discovery
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	21
	СА 6084 КА
	Рено Трафик
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	22
	СА 3675 ХК
	Форд Транзит
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	23
	HL760-9A
	Фадрома „Хюндай”
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	24
	СВ9317НА
	Автосамосвал „Мерцедес”-Гондола
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	25
	СВ3051МС
	Ман “ТGS” 41420
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен

	26
	СВ3053МС
	Ман “ТGS” 41420
	
	Р-к ”Ерма река”
	Изправен


4.7.10 предаване на информация;
СПИСЪК

на длъжностните лица и учрежденията, които трябва да бъдат уведомявани при аварии на хвостохранилище “Ерма река”
	ИНСТИТУЦИИ  и
	
	ТЕЛЕФОНИ
	

	ДЛЪЖНОСТ
	Име и фамилия
	СЛУЖЕБНИ
	ЛИЧНИ
	АДРЕС

	
	
	
	
	

	РМСК
	
	03074-2567
	
	р-к Ерма река

	Н-к РС  ПБЗН
	инж.Севдалин Кехайов
	03071/4030
	0898720715
	гр.Златоград

	Управител
	Ружа Бодурова
	03071-2301
	0889531216
	гр.Златоград


	Управител
	инж. Божидар Кисьов
	03071-2301
	0885825510
	гр.Златоград
	

	Технически Директор
	инж. Златко Читаков
	
	0897807797
	гр.Златоград
	

	Главен инженер
	инж. Светлозар Пехливанов
	0877933316
	0894458122
	гр.Златоград

	Спец.ОТ,ТБ и вент.
	инж.Велин Мъхов

Ваклин Кехайов
	0879933340

	0889741730

0887771705
	с. Ерма река
с. Ерма река

	Н-к у-к “Ю.Петровица”
	инж. Кирчо Мемов
	
	0894675514
	гр.Златоград

	Н-к у-к “Андроу”
	Сергей Дюлгеров
	
	0888145739
	гр.Златоград


	Н-к у-к “Мързян”
	Веселин Пехливанов
	0879933378
	0894458108
	гр.Златоград

	Н-к у-к “УОПО”
	Карамфил Йосифов
	0879933384
	0895463122
	с.Ерма река

	Механик рудник
	Хари Мъхов
	0899178292
	0889502208
	с.Ерма река

	Енергетик рудник
	инж.Владимир Кундев
	0877933315
	0887790099
	с.Ерма река

	Началник фабрика
	Митко Дамянов
	
	0879933385
	гр.Златоград


	РУП гр.Златоград
	Дичо Беширов
	03071/20 20
	
	гр.Златоград

	Директор РД  ПБЗН
	инж. Симеон Цървуланов
	0301/83-112
0301/62334
	 0898721326
	гр.Смолян

	„Гр.Защита” община Златоград 
	Саймант Чаушев
	03071/25-20


	0897555097
	гр.Златоград

	Кмет ОбА-Златоград
	Мирослав Янчев
	03071/25-80
	0887929600
	гр.Златоград

	Деж.хвостохранилище
	
	0879933380
	
	с.Ерма река

	Бърза помощ
	Александър Караджов

Драго Хаджиев
	03071-150

03071-150
	0888881248

0899551002
	гр.Златоград

гр.Златоград

	Отг. хидросъоръжения
	инж.М. Сечков

инж.Ст.Шахалиев
	
	0887536681

0886044471
	с.Старцево

гр.Златоград


Редовно се проверяват наличните връзки за предаване на информация.
4.7.11 обучение и тренировки;
Собственикът назначава и организира провеждането на обучение и тренировки по изпълнение на аварийния план веднъж годишно съгласно чл. 35 (3) от ЗЗБ.
4.7.12 алтернативни системи за комуникация;
При необходимост се съобщава на дежурния по гражданска защита в община Златоград.

4.7.13 информиране и комуникация с населението.
При необходимост ще бъде информирано чрез сиренната система на община Златоград.
4.8  Карти на уязвимите от заливане зони се изготвят за язовирите от първа висока степен на потенциална опасност съгласно чл. 141б от Закона за водите.

Фиг. 4 Карта на залетите площи при висока вълна
4.9  Поддържане и актуализация на плана – описание на процеса за поддържане на актуален план.
Актуализация на плана се извършва при следните случай:

1. При промяна в състава на блок-схемата;

2. При промяна в състава на аварийната група;

3. При промяна в състава на длъжностните лица охраняващи и наблюдаващи хвостохранилище „Ерма река“.
РС П Б З Н


Златоград


Тел: 03071/4030








Дежурен по Об.СС.


Тел: 03071/2580





Оперативен щаб


Ружа Бодурова - 0889531216


инж.Б.Кисьов - 0885825510


инж.В. Мъхов-0889741730 инж.С.Пехливанов0894458122 


инж. С.Шахалиев-0886044471


инж. М. Сечков-0887536681


Хари Мъхов-0889502208











Постоянна общинска


комисия








РД ПБЗН


Тел: 0301/83112


        0301/62334


         0882940219








РУП Златоград


Тел: 03071/2020 








Общински спасителни формирувания и населението чрез Сигнал 1





РМСК


Тел:03074 2567


Минно-спасителна служба гр. Мадан


0882748333





Обектови спасителни групи и формирувания





Сътрудник охрана хвостохранилище „Ерма река“


Тел: 0879933380
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