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Изх.№………………….. /…………………2025 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград

Относно: Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ от ПУДООС за реализиране на обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград, подобект 2 - Главен канализационен колектор I-A от км 2.905 до км 3.151 и от км 3.181 до км 3.748: Подетап: Етап I-Б – подобект 2: „Главен канализационен колектор 1-А от км 3.270 до км 3.340“ и Подетап: Етап I-В – подобект 2: „Главен канализационен колектор І-А от км 3.340 до км 3.748“.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Златоград има възможност да подаде заявление за отпускане на безвъзмездна помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализиране на обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград, подобект 2 - Главен канализационен колектор I-A от км 2.905 до км 3.151 и от км 3.181 до км 3.748: Подетап: Етап I-Б – подобект 2: „Главен канализационен колектор I-А от км 3.270 до км 3.340“ и Подетап: Етап I-В – подобект 2: „Главен канализационен колектор І-А от км 3.340 до км 3.748“. С реализирането на двата етапа, етап I-Б и I-В, се цели цялостното изграждане на подобект 2: Главен канализационен колектор I-A, както следва:
· от км 3.270 до км 3.340, дължина на колектора: L=70м (предвижда се изпълнение от полипропиленови тръби ID 500SN 8) и изграждане на подпорна стена, с дължина 70м, съгласно проектно решение. Не се предвижда изпълнение на второстепенни канали по клонове и преливници.
· от км 3.340 до км 3.748, дължина на колектора: L= 407м (предвижда се изпълнение от полипропиленови тръби ID 400SN 8 - 44м, полипропилени тръби ID 500SN 8 - 358м и полипропилени тръби ID500 - 5м) и изграждане на подпорна стена, с дължина 295 м, съгласно проектно решение. Предвижда се изпълнение на второстепенен канализационен клон, водосток, преливник и сградни канализационни отклонения, които са следните: клон 80А, с дължина 56 м (от полипропиленови тръби ID 300SN 8), водосток (L=62 м - стоманобетонови тръби ф1000), преливник №4, сградни канализационни отклонения – 13бр.

Стойността на двата подетапа, етап I-Б и етап I-В на подобект 2: „Главен канализационен колектор І-А, е изчислена на 2 303 241, 09 лева. 
Във връзка с гореизложеното, предлагам следния проект за 

Р Е Ш Е Н И Е:
Във връзка с постигане целите от Плана за действие към Програма за опазване на околната среда на Община Златоград 2023-2028 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Златоград
Р Е Ш И:

 Дава съгласие за кандидатстване за осигуряване на финансиране на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград“, подобект 2 - Главен канализационен колектор I-A от км 2.905 до км 3.151 и от км 3.181 до км 3.748: Подетап: Етап I-Б – подобект 2: „Главен канализационен колектор I-А от км 3.270 до км 3.340“ и Подетап: Етап I-В – подобект 2: „Главен канализационен колектор І-А от км 3.340 до км 3.748“ от ПУДООС.
С уважение,
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ   
Кмет на Община Златоград
Изготвил:   
Антоанета Кънева
Главен експерт Е и П
Съгласували: 
Ирина Иванова

Директор на дирекция ИР, ОП, СД и ВО

Златка Цекова

Директор на дирекция АПО, ОС и З, той и юрисконсулт
Инж. Юли Хаджийски 
Главен инженер



В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.
PAGE  
2

