ІІ. Технико-икономическа обосновка 
	Наименование на проект
	Прогнозна стойност

в лева
	Цели
	Кратко описание на дейностите, които ще се извършат и
очаквани резултати от осъществяването на проекта
	Очаквани срокове за реализация

	1. Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски” гр.Златоград


	488 200
	Осигуряване на социални и икономически ползи за обществото
	Проектът представлява рехабилитация и благоустрояване (реконструкция) на улица „Васил Левски” в гр.Златоград и включва следните видове СМР: пресваляне на земното легло до проектните коти, полагане на несортиран трошен камък-42 см и плътен асфалтобетон – 5 см. Пътното платно  е с размер 6м от км 0+000 до км 0+550, след този километър  платното преминава на 5м. Уличното платно  се ограничава с бордюр 18/35/50,  Предвидено е отводняване на улицата като то се извършва чрез надлъжни и напречни наклони, едноставни улични оттоци с по две чугунени решетки и колектор от РЕ-ф200,ф-315 и ф400, който се зауства в  съществуващото дере, а в края на улицата - в съществуващ дъждовен канал. Предвидено е и повдигане на съществуващи РШ, както и смяна на капаците им. По улиците, които се пресичат с ул. „В.Левски” предвиждаме да се изпълнят същите видове дейности: за  ул. „Любен Каравелов” – 80 м, ул. „Орфей” – 44м, ул. „П.Славейков” – 90м.
Проектът ще допринесе за по-добър достъп на жителите на тези улици до собствените им жилищни сгради, както и към центъра на града. Ще се спре притокът на дъждовна вода  и наноси към централната градска част.
	До септември 2015 г.

	2. Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Антон Страшимиров” с.Старцево;


	379 100
	Осигуряване на социални и икономически ползи за обществото
	Проектът представлява рехабилитация и благоустрояване (реконструкция) на улица „Антон Страшимиров” с.Старцево и включва следните видове СМР: пресваляне на земното легло до проектните коти, полагане на несортиран трошен камък-42 см и плътен асфалтобетон – 5 см. Пътното платно  е с размер 7м от км 0+000 до км 0+200, след този километър  платното преминава на 5,50м. и завършва при км.0+294,47 на 4,50м. Уличното платно  се ограничава с бордюр 18/35/50 до съществуващи и ново проектирани стени 3 бр, предвидено е и надзиждане на две съществуващи подпорни стени по конструктивни чертежи.  Отводняването на улицата  се извършва чрез надлъжни и напречни наклони, едноставни улични оттоци с по две чугунени решетки и колектор от РЕ-ф200 и ф-315,  който се зауства  в съществуващ дъждовен канал. Предвидено е и повдигане на съществуващи РШ, както и смяна на капаците им.
Проектът ще допринесе за по-добър достъп до жилищните сгради.
	До септември 2015 г.

	3. Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев” с.Ерма река;


	121 000
	Осигуряване на социални и икономически ползи за обществото
	Проектът представлява рехабилитация и благоустрояване (реконструкция) на улица „Христо Ботев”, с. Ерма река, която е с дължина 225м и включва следните видове СМР: Пресваляне на земното легло до проектните коти, полагане на несортиран трошен камък-40 см и плътен асфалтобетон – 5 см. Пътното платно  е с размер 5м от км 0+000 до км 0+225. Уличното платно  се ограничава с бордюр 18/35/50, проектиране на подпорна стена по конструктивни чертежи.  Отводняването на улицата  се извършва чрез надлъжни и напречни наклони, едноставни улични оттоци с по две чугунени решетки и колектор от РЕ-ф400,   който се зауства  в дерето. 

Проектът ще допринесе за по-добър достъп до жилищните сгради.
	До септември 2015 г.

	4. Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Прогрес” с.Долен;


	74 600
	Осигуряване на социални и икономически ползи за обществото
	Проектът представлява рехабилитация и благоустрояване (реконструкция) на улица „Прогрес”, с. Долен, която е с дължина 190м и е връзка с главен път до съществуващо мостово съоръжение. Включва следните видове СМР: Пресваляне на земното легло до проектните коти, полагане на несортиран трошен камък-40 см и плътен асфалтобетон – 5 см. Ширината на пътното платно  варира и е със среден размер 5м. Уличното платно  се ограничава с бордюр 18/35/50.  Отводняването на улицата  се извършва чрез надлъжни и напречни наклони, едноставни улични оттоци с по две чугунени решетки и колектор от РЕ-ф400,  който се зауства  в дерето. 

Проектът ще допринесе за по-добър достъп до жилищните сгради
	До септември 2015 г.

	5. Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Долен


	161 000
	Осигуряване на социални и икономически ползи за обществото
	Предвижда се изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Долен, включваща комбинирано игрище 22/40, с настилка изкуствена трева, с височина на покритието 15-30 мм, върху бетонова настилка. Спортната площадка ще е оградена с ограда-метална мрежа ПВЦ покритие с височина 6м. Предвижда се оборудване за баскетбол и футбол, както и изграждане на  осветителна инсталация, включваща монтаж на стълбове 6 бр. с по 3 бр.осветителни тела с ЛЕД прожектори-18бр.
На жителите и гостите на селото ще бъде осигурена зона за спорт.
	До септември 2015 г.


