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ОДОБРЯВАМ (П)
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград
П Р О Г Р А М А

за

планово почистване на речните участъци 
в границите на урбанизираната територия на Община Златоград

І. Основание за изготвяне на програмата:

Програмата е разработена на основание чл. 140, ал. 4, т. 3, буква „д” от Закона за водите, в изпълнение на Заповед № 221/04.06.2024 г. на Кмета на Община Златоград.
ІІ. Цели на програмата:

1. Анализиране на състоянието на речните легла в границите на урбанизираната територия на Община Златоград;

2. Идентифициране на участъците от речните легла, които могат да доведат до усложняване на обстановката при рязко нарастване на оттока, което е характерно за района;

3.  Предлагане на решения и дейности, с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите.

ІІІ. Идентифицирани участъци на речните корита в границите на урбанизираната територия на Община Златоград, които са с намалена проводимост.
1. При извършения оглед на речните легла, в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград, са констатирани следните участъци за почистване, с натрупани наносни отложения, образувани в резултат на наслагвания на земни маси:

1.1 Река „Върбица” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград е констатиран участък с дължина около 1200 м, в обсег 200 м. преди мост Комуникационно трасе, в централна градска част до моста свързващ ул. „България“ и ул. „Прогрес“ и 300 м. след него,  до края на сградата на хотел „Аква спа Златоград“, с географски координати  от N 41ᵒ22“51.08772“/ E 25ᵒ6“9.019908“  до  N 41ᵒ22“45.14484“/ E 25ᵒ5“57.74208“ - натрупани наносни наслагвания във водното течение;
        1.2 Река „Малка” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград е констатиран участък с дължина около 400 м, в обсега 50 м преди транспортен мост до комплекс „Чевермето“ до покрит паркинг на Комуникационно трасе/галерия/  и 200 м. след него, до вливането на река „Малка” в река „Върбица”, в централната част на града, с географски координати  от N 41ᵒ22“48.171“/ E 25ᵒ5“14.060“   до  N 41ᵒ22“52.46688“/ E 25ᵒ5“39.06348“ - натрупани наносни наслагвания във водното течение;
1.3 Дере „Вълчанов дол” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград, е констатиран участък с дължина около 300 м от моста свързващ ул. “Костадин Фердинанд“ с ул. „Христо Смирненски“, до вливането на дерето в р. „Върбица”, с географски координати  от N 41ᵒ22“37.7“/ E 25ᵒ05“541“   до  N 41ᵒ22“37.677“/ E 25ᵒ5“54.08988“  - натрупани наносни наслагвания във водното течение;
2. В границите на урбанизираната територия на гр. Златоград, са констатирани следните участъци за почистване от израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и високи треви:


2.1 Река „Върбица” – в границите на урбанизираната територия на гр.Златоград са констатирани участъци: 

2.1.1 Участък с дължина около 300 м от транспортен мост на „Комуникационно трасе“,  до вливането на дере „Вълчанов дол“ в река „Върбица“, с географски координати  от N 41ᵒ22“45.74“/ E 25ᵒ05“46.97“   до  N 41ᵒ22“47.66“/ E 25ᵒ06“1.29 “- израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;
2.1.2 Участък с дължина около 1000 м, от транспортен мост свързващ ул. „България“ с ул. „Прогрес“ до транспортен мост към Гробищен парк Златоград, с географски координати  от N 41ᵒ22“48.23“/ E 25ᵒ06“3,55“   до  N 41ᵒ22“2,83“/ E 25ᵒ06“52,12“  - израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;
2.2 Река „Малка” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград е  констатиран участък, с дължина около  250 м. от „Римски мост” до транспортен мост свързващ ул. ”Ерма” с ул. „Беловидово“, с географски координати  от N 41ᵒ22“48.18“/ E 25ᵒ04“38,01“   до  N 41ᵒ22“45,63“/ E 25ᵒ04“53,84“  – израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви.

2.3 Дере „Вълчанов дол” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград е констатиран участък, от началото на регулацията до вливането на дерето в р. „Върбица”, с обща дължина около 300 м, с географски координати  от N 41ᵒ22“37.7“/ E 25ᵒ05“541“   до  N 41ᵒ22“37.677“/ E 25ᵒ5“54.08988“ - израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви.
3. В границите на урбанизираната територия на с. Долен, са констатирани следните участъци за почистване от израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и високи треви:

3.1. Река „Доленска“ - в границите на урбанизираната територия на с. Долен са констатирани участъци  около 500 м - от моста в централната част на селото до моста, в края на регулационните граници, в посока Златоград, с географски координати  от N 41ᵒ25“25.57“/ E 25ᵒ07“49,70“   до  N 41ᵒ22“37.17,22“/ E 25ᵒ08“27.49“ - израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви.
	Участък
	Дължина на участъка
	Намалена проводимост вследствие на:
	Планирани дейности
	Срок



	1.1 Река „Върбица” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград е констатиран участък с дължина около 1200 м, в обсег 200 м. преди мост Комуникационно трасе, в централна градска част до моста свързващ ул. „България“ и ул. „Прогрес“ и 300 м. след него,  до края на сградата на хотел „Аква спа Златоград“, с географски координати  от N 41ᵒ22“51.08772“/ E 25ᵒ6“9.019908“  до  N 41ᵒ22“45.14484“/ E 25ᵒ5“57.74208“ - натрупани наносни наслагвания във водното течение;
	1200 м
	Натрупани наносни наслагвания във водното течение 
	1. Информиране на Областния управител на Област Смолян за наносните отложения в речното легло 


	31.12.2024 г.

	         1.2 Река „Малка” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград е констатиран участък с дължина около 400 м, в обсега 50 м преди транспортен мост до комплекс „Чевермето“ до покрит паркинг на Комуникационно трасе/галерия/  и 200 м. след него, до вливането на река „Малка” в река „Върбица”, в централната част на града, с географски координати  от N 41ᵒ22“48.171“/ E 25ᵒ5“14.060“   до  N 41ᵒ22“52.46688“/ E 25ᵒ5“39.06348“ - натрупани наносни наслагвания във водното течение;
	400 м
	Натрупани наносни наслагвания във водното течение 

	1. Информиране на Областния управител на Област Смолян за наносните отложения в речното легло 


	31.12.2024 г.

	1.3 Дере „Вълчанов дол” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград, е констатиран участък с дължина около 300 м от моста свързващ ул. “Костадин Фердинанд“ с ул. „Христо Смирненски“, до вливането на дерето в р. „Върбица”, с географски координати  от N 41ᵒ22“37.7“/ E 25ᵒ05“541“   до  N 41ᵒ22“37.677“/ E 25ᵒ5“54.08988“  - натрупани наносни наслагвания във водното течение;
	300 м
	Натрупани наносни наслагвания във водното течение 


	 Информиране на Областния управител на Област Смолян за наносните отложения в речното легло 


	31.12.2024 г.

	2.1.1 Участък с дължина около 300 м от транспортен мост на „Комуникационно трасе“,  до вливането на дере „Вълчанов дол“ в река „Върбица“, с географски координати  от N 41ᵒ22“45.74“/ E 25ᵒ05“46.97“   до  N 41ᵒ22“47.66“/ E 25ᵒ06“1.29 “- израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;

	300 м
	израснали във водното течение тънкостеблени дървета храсти и треви;
	Почистване на израсналите във водното течение дървета и храсти
	30.11.2024 г.

	2.1.2 Участък с дължина около 1000 м, от транспортен мост свързващ ул. „България“ с ул. „Прогрес“ до транспортен мост към Гробищен парк Златоград, с географски координати  от N 41ᵒ22“48.23“/ E 25ᵒ06“3,55“   до  N 41ᵒ22“2,83“/ E 25ᵒ06“52,12“  - израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;

	1000 м
	израснали във водното течение тънкостеблени дървета храсти и треви;
	Почистване на израсналите във водното течение дървета и храсти
	30.11.2024 г.

	2.2 Река „Малка” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград е  констатиран участък, с дължина около  250 м. от „Римски мост” до транспортен мост свързващ ул. ”Ерма” с ул. „Беловидово“, с географски координати  от N 41ᵒ22“48.18“/ E 25ᵒ04“38,01“   до  N 41ᵒ22“45,63“/ E 25ᵒ04“53,84“  – израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви.
	250 м
	израснали във водното течение тънкостеблени дървета храсти и треви;
	Почистване на израсналите във водното течение дървета и храсти
	30.11.2024 г.

	2.3 Дере „Вълчанов дол” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград е констатиран участък, от началото на регулацията до вливането на дерето в р. „Върбица”, с обща дължина около 300 м, с географски координати  от N 41ᵒ22“37.7“/ E 25ᵒ05“541“   до  N 41ᵒ22“37.677“/ E 25ᵒ5“54.08988“ - израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви.
	
	израснали във водното течение тънкостеблени дървета храсти и треви;
	Почистване на израсналите във водното течение дървета и храсти
	30.11.2024 г.

	3.1. Река „Доленска“ - в границите на урбанизираната територия на с. Долен са констатирани участъци  около 500 м - от моста в централната част на селото до моста, в края на регулационните граници, в посока Златоград, с географски координати  от N 41ᵒ25“25.57“/ E 25ᵒ07“49,70“   до  N 41ᵒ22“37.17,22“/ E 25ᵒ08“27.49“ - израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви.

	
	израснали във водното течение тънкостеблени дървета храсти и треви;
	Почистване на израсналите във водното течение дървета и храсти
	30.11.2024 г.


Изготвили:
Любомир Ангелов  (П)
Директор на дирекция ХД, Б, О и ООС, той и секретар на МКБППМН;

инсп. Здравко Бошнаков (П)
Представител на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян

инж. Васил Пашалиев (П)
Представител на БДИБР – Пловдив, регионално бюро – Кърджали

Инж. Любомир Михтарев (П)
Представител на РИОСВ – Смолян

инж. Анелия Сербезова (П)
Представител на РДГ – Смолян

Бистра Башева (П)
Главен специалист „Благоустрояване и озеленяване”

Севдалин Хаджиев (П)
Главен специалист „Инвеститорски контрол”

Саймън Чаушев (П)
Главен специалист „Гражданска защита”

Яна Хаджиева (П)
техн.р-л на дейност „Чистота“




                                В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 

