




[bookmark: _Toc86829263][bookmark: _Toc86854072][bookmark: _Toc87356690][bookmark: _Toc87526784]Съдържание
Въведение	3
I.	Политика по енергийна ефективност	4
II.	Фактори, влияещи на енергийното планиране в Община Златоград	8
1.	Обща характеристика на Община Златоград	8
2.	Население	10
3.	Сграден фонд	11
4.	Водоснабдяване и канализация	13
5.	Икономика	15
6.	Биоразнообразие	17
7.	Екологично състояние	18
III.	Енергийна система и енергийни източници на Община Златоград	23
1.	Енергийна мрежа	23
2.	ВЕИ и ЕЕ	25
3.	Енергиен потенциал в Община Златоград	26
4.	Външни енергийни източници	31
5.	Общинска политика за енергийна ефективност в периода до 2020 г.	32
6.	Анализ на състоянието на общинския сграден фонд и потреблението на енергия и горива в него	42
IV.	Цел и обхват на Програма за енергийна ефективност на Община Златоград 2021-2027 г.	50
1.	Цели на програмата	50
7.	Обхват	51
8.	Избор на дейности и мерки за ЕЕ	51
V.	Очаквани ефекти от Програмата за енергийна ефективност на Община Златоград 2021-2027 г.	61
VI.	Етапи на изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на Община Златоград 2021-2027 г.	61
VII.	Източници на финансиране	62
VIII.	Отчет на изпълнението	64
Заключение	65

[bookmark: _Toc86829264][bookmark: _Toc86854073][bookmark: _Toc87356691][bookmark: _Toc87526785]Списък на таблиците
Таблица 1 Население на територията на Община Златоград за периода 2014 - 2020 г.	10
Таблица 2 Жилищата в община Златоград в периода 2014 - 2019 г.	11
Таблица 3 Общински сграден фонд	12
Таблица 4 Брой административни сгради на територията на Община Златоград	13
Таблица 5 Защитени зони по Натура 2000 опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на територията на Община Златоград	17
Таблица 6 Списък на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, и включени в "Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите" на територията на Община Златоград	19
Таблица 7 Типология категория "РЕКА" на територията на Община Златоград	19
Таблица 8 Състояние на водните тела на територията на Община Златоград	19
Таблица 9 Стопански субекти с изградени пречиствателни съоръжения, заустващи във водни обекти и по - значими заустващи чрез селищните канализационни системи на територията на Община Златоград	20
Таблица 10 ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	25
Таблица 11 Изпълнени мерки за ЕЕ и постигнат ефект – образователна сфера в Община Златоград	33
Таблица 12 Изпълнени мерки за ЕЕ и постигнат ефект – здравна инфраструктура в Община Златоград	35
Таблица 13 Изпълнени мерки за ЕЕ и постигнат ефект – административни сгради в Община Златоград	35
Таблица 14 Изпълнени мерки за ЕЕ и постигнат ефект – модернизирано енергоефективно улично осветление в Община Златоград	37
Таблица 15 Постигнат ефект от изпълнението на мерки за подобряване на ЕЕ в публичния сектор	38
Таблица 16 Блокове с изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност по НПЕЕМЖС и ОПРР	38
Таблица 17 Общински сграден фонд - въведени мерки за подобряване на енергийната ефективност в публичния сектор	43
Таблица 18 Потребление на енергия и енергийни ресурси – сграден фонд Община Златоград	49
Таблица 19 Потребление на ел. енергия – улично осветление (във всички населени места)	49
Таблица 20 План за енергийно развитие на Община Златоград 2021 - 2027	58

[bookmark: _Toc86829265][bookmark: _Toc86854074][bookmark: _Toc87356692][bookmark: _Toc87526786]Списък на фигурите
Фигура 1 Климатични зони в България	9
Фигура 2 Облачни, слънчеви и валежни дни - Златоград	9
Фигура 3 Структурата на жилищните сгради в Община Златоград, според материала, от който са изградени - 2019 г.	12
Фигура 4 Глобална хоризонтална слънчева радиация за страната	28
Фигура 5 Потребление на горива в общински транспорт – Златоград, L	32
Фигура 6 Размер на инвестициите в периода 2015 – 2021 за подобряване на енергийната ефективност в Община Златоград	32
Фигура 7 Средни периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки (ЕСМ)	56

[bookmark: _Toc86829266][bookmark: _Toc86854075][bookmark: _Toc87356693][bookmark: _Toc87526787]Използвани съкращения
	АУЕР
	Агенцията  за устойчиво енергийно развитие

	ВЕИ
	Възобновяеми енергийни източници

	ВЕЦ
	Водна електроцентрала

	ГРАО
	Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

	ДГС
	Държавно горско стопанство

	ЕЕ
	Енергийна ефективност

	ЕС
	Европейски съюз

	ЗЕЕ
	Закон за енергийната ефективност

	ЗУО
	Закон за управление на отпадъците

	ЗУТ
	Закон  за  устройство  на  територията  

	ИНПЕК
	Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 

	НИС
	Национална информационна система

	НПЕЕМЖС
	Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

	НСМОС
	Национална система за мониторинг на околната среда

	ОбА
	Общинска администрация

	ПЕЕ
	Програма за енергийна ефективност

	ОПРР
	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  

	ОУ
	Основно училище

	ПЕЕ
	Програма за енергийна ефективност

	ПУДООС
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

	ПСОВ
	Пречиствателна станция за отпадни води

	ПЧП
	Публично-частно партньорство

	РИОСВ
	Регионална инспекция по околната среда и водите

	РЗП
	Разгъната застроена площ

	СУ
	Средно училище

	ТБО
	Твърди битови отпадъци

	ФПЧ
	Фини прахови частици



[bookmark: _Toc87526788]Въведение
Настоящата програма за енергийна ефективност на Община Златоград (ПЕЕ) е разработена на основание чл. 12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр. 35 от 2015 г. последни изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 12.03.2021 г. 
Програмата за Енергийна ефективност на Община Златоград е разработена в съответствие със Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. , Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. (ИНПЕК), Националния план за действие по енергийна ефективност, Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд. Настоящата програма е продължение на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Златоград 2015 – 2020 година. Община Златоград е една от петте български общини, които в рамките на проект „50000 and 1 SEAPs“ в предходния програмен период интегрираха своите Планове за действие за устойчиво енергийно развитие с внедрени системи за управление на енергията в съответствие с ISO 50001.
Програмата е разработена при отчитане на стратегическите цели и приоритети на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион от ниво 2 за периода 2021–2027 година и перспективите му за устойчиво икономическо развитие.
Изготвянето на общински програми и изпълнение на проекти за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз. Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за тяхното изпълнение, кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства като качеството на въздуха, изменението на климата и управлението на ресурсите, във възможности за развитие на региона ни в по-атрактивно място за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните регионални преимущества и износа на регионални иновации в областта на околната среда.  
Повишаването на енергийната ефективност е дейност, която е носител  както на висок екологичен и  социален ефект, така и на непосредствен икономически  интерес. Реализирането на национална политика по енергийна ефективност е възможна само с активното участие на общините като основен фактор от чийто  действия зависи повишаването на  енергийната ефективност на сградите и комуналния сектор на територията им. Общините, като  потребители  на  енергия,  имат  съществена  роля  в  развитието  на  енергийната ефективност чрез изпълнението на заложените в планове, програми и проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на енергийната консумация.  
Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до:  
· намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и енергоносители;  
· намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот;  
· повишаване конкурентоспособността на местната икономика;  
· откриване на иновативни производства и нови работни места;  
· ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата.
Настоящата програма е структурирана  съгласно  Указанията  на  Агенцията  за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за изготвяне на програми за енергийна ефективност. Елементите на общинското енергийно планиране и изпълнение, в съответствие с указанията на АУЕР включват:
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I. [bookmark: _Toc87526789]Политика по енергийна ефективност
Енергийната политика на Европейския съюз се основава на Регламент(ЕС) 2018/1999  относно  управлението  на  Енергийния  съюз  и  на  действията  в  областта  на климата:
· Чиста енергия за всички европейци; 
· Интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата.
Като продължение на тази политика, Директива 2012/27/ЕС на  Европейския парламент  и  на  Съвета  от  25 октомври  2012  година,  изменена  с  Директива 2018/2002 Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година, относно енергийната ефективност  и  последните  изменения,  предвижда,  че  държавите-членки  следва  да насърчават  общините  и  другите  публични  органи  да  приемат  интегрирани  и  насочени към устойчиво развитие планове за енергийна ефективност с ясни цели.
Европейската  правна  рамка  в  областта  на  енергийната  ефективност  и  ВЕИ  се основава и на: 
· Директива  2010/31/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  19  май  2010 година,  изменена  с  Директива  (ЕС)  2018/844  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета от30 май 2018  година,  относно  енергийните  характеристики  на  сградите  и  последните изменения; 
· Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември  2018  година  за  насърчаване  използването  на  енергия  от  възобновяеми източници и последните изменения;  
Националната  правна  рамка  в  областта  на  енергийната  ефективност  и  ВЕИ  се основава на: 
· БДС EN ISO 50001 Системи за управление на енергията. Възможности за намаляване  на  енергийното  потребление,  разходите  за  енергия  и  зависимостта  от доставчиците на енергия. 
· Интегриран план в областта на енергетиката и климата; 
· Закон за енергийната ефективност; 
Програма за енергийна ефективност на Община Златоград е подчинена на националната дългосрочна програма за енергийна ефективност и Енергийната стратегия на България, като формулира инициативите и мерките за повишаване на енергийната ефективност.                               
Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализацията на електроенергийния  и  газовия  пазар  и  интегрирането  им  в общия  европейски  енергиен пазар, развитието и внедряването на нови енергийни технологии. Тези политики намират  отражение  и  в  Интегрирания  план  в  областта  на  енергетиката  и  климата  на Република  България  до  2030  г.,  който  е  изготвен  в  изпълнение  на  Регламент  (ЕС) 2018/1999  относно  управлението  на  Енергийния  съюз  и  на  действията  в  областта  на климата.
В  изпълнение  на  ангажиментите  на  Република  България  за  постигане  целите  на европейската енергийна политика за създаване на Енергиен съюз, в Проекта  на Стратегия са предложени следните основни приоритети: 
1. Гарантиране на енергийната сигурност и устойчивото енергийно развитие; 
2. Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар и защита на потребителите,  чрез  гарантиране  на  прозрачни,  конкурентни  и  недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги; 
3. Повишаване на енергийната ефективност в процесите от производство до крайното потребление на енергия; 
4. Използване  и  развитие  на  енергията  от  възобновяеми  източници,  съобразно наличния  потенциал,  капацитета  на мрежите  и  националните специфики,  като  част  от прехода към нисковъглеродна икономика; 
5. Внедряване на иновативни технологии за устойчиво енергийно развитие. 
Приносът на Република България за изпълнението на общите европейски енергийни цели се осигурява чрез: 
· Намаляване  на  първичното  енергийно  потребление  в  сравнение  с  базовата прогноза PRIMES 2007 - 27.89%; 
· Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007 - 31.67%; 
· 27.09% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия; 
· най-малко 15% междусистемна електроенергийна свързаност.
Пътна карта за енергетиката до 2050 г.  
През декември 2011 г. Европейската комисия прие Пътна карта за енергетиката, която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г., като същевременно се  подобри  конкурентоспособността  на  икономиката  и  сигурността  на  доставките  на енергия  за  Европа.  Ключов  елемент  за  изпълнението  на  тази  цел  е  реализацията  на политиката по енергийна ефективност.
„Чиста енергия за всички европейци” 
Целта  е  привеждане  на  законодателството  на  ЕС  в  областта  на  енергетиката  в съответствие  с  новите  цели  за  2030  г.  в  областта  на  климата  и  енергетиката  и допринасяне за целите на енергийния съюз.
Закон за енергийната ефективност 
Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност. Държавната политика  в  областта на  енергийната ефективност  се  изпълнява  от  всички  държавни  и местни  органи,  които  разработват  и  приемат  програми  по  енергийна  ефективност, съответстващи на стратегическите цели и приоритети на интегрираните териториални стратегии за развитие.
Закон за енергетиката  
Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните задължения:  
· да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програми и планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване;
· да  осигуряват  изграждането,  експлоатацията,  поддържането  и  развитието  на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти – общинска собственост;
· да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени  работи,  необходими  за  изпълнението  на  инвестиционните програми  на  енергийните  предприятия  за  развитие  на  мрежи  и  съоръжения  на техническата инфраструктура.  
Закон за устройство на територията  
Едно  от  основните  изисквания  на  Закона  за  устройство  на  територията  (ЗУТ)  е т.нар.  „шесто  изискване  към  строежите“  –  изискването  за  енергийна  ефективност  (вж. чл.  169,  ал.  1,  т.  6  от  ЗУТ),  въведено  в  ЗУТ  през  2005  г.  С  въвеждането  на  това изискване дейностите, свързани с реализация на инвестиционни намерения в областта на  строежите,  в  това  число  и  дейностите  по  изпълнение  на  енергоспестяващи  мерки, бяха поставени на съвършено нова основа.  
Национални стратегически документи, планове и програми  
· Протокол от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата;  
· Енергийна стратегия на Република България;
· Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 - 2010 г.;  
· Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 - 2013 г.;  
· Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г.;  
· Годишен  отчет  за  изпълнението  на  Национални  план  за  действие  по  енергийна ефективност за периода от 2014 – 2020 г. ;  
· Национален план за действие по промените в климата;  
· Стратегия  за  финансиране  изолациите  на  сгради  за  постигане  на  енергийна ефективност и  
· План – програма за нейното изпълнение;  
· Национална програма за развитие „България 2030”;  
· План за интегрирано развитие на Община Златоград 2021 – 2027 г.
Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност 
· НАРЕДБА  №  РД-16-347  ОТ  02.04.2009  г.  за  условията  и  реда  за  определяне размера и изплащане на планираните средства по договор с гарантиран резултат , водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост;  
· НАРЕДБА  №  Е-РД-04-1  от  14.03.2019  г.  за  условията  и  реда  за  извършване  на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с  водогрейни котли  по чл. 50, ал. 1 и на климатични инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, ползване и поддържане на базата данни по чл.52 от Закона за енергийната ефективност;  
· НАРЕДБА  №  Е-РД-16-647  от  15.12.2015  г.  за  определяне  на  съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация.  
· НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;  
· НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;  
· НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на  енергийни  спестявания  в  крайното  потребление,  начините  на  доказване  на постигнатите  енергийни  спестявания,  изискванията  към  методиките  за  тяхното оценяване и начините за потвърждаването им;
· НАРЕДБА  №  Е-РД-04-05  от  08.09.2016  г.  за  определяне  на  показателите  за разход  на  енергия,  енергийните  характеристики  на  предприятия,  промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията  и  реда  за  извършване  на  обследване  за  енергийна  ефективност  и изготвяне на оценка на енергийни спестявания;  
· НАРЕДБА  за  методиките  за  определянето  на  националната  цел  за  енергийна ефективност  и  за  определянето  на  общата  кумулативна  цел,  въвеждането  на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на  
· индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица (приета  с  Постановление  на  Министерския  съвет  № 240  от  15.09.2016  г.,  обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.).  
· Всички действащи нормативни документи.
Програмата за енергийна ефективност на Община Златоград има  за  цел,  чрез  система  от дейности  и  мерки  на  общинско  ниво  да  насърчи  енергийната  ефективност, като основен фактор за повишаване ефективността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда. С общинската програма за енергийна ефективност се цели:  
· намаляване  на  топлинните  загуби  в  сградите  с  подобряване  на  енергийните  им характеристики, чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки;
· ефективно използване на енергийните ресурси за отопление, чрез въвеждане на отоплителни системи с висока ефективност;
· замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по - висока;
· изграждане/ монтаж на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници;
· модернизиране и повишаване енергийната ефективност на осветлението в общинските  обекти  без  да  се  намалява  нивото  на  осветеност  и  качеството  на осветлението;
· подобряване на енергийната ефективност на уличното и парково осветление;
· опазване на околната среда и намаляване на емисиите вредни вещества.
II. [bookmark: _Toc87526790]Фактори, влияещи на енергийното планиране в община Златоград
1. [bookmark: _Toc87526791]Обща характеристика на Община Златоград
1.1. Географско положение 
Община Златоград е разположена в южна България, на границата между ридовете на Западни и Източни Родопи. Намира се на около 300 км от столицата - София, на около 70 км от международно-известния курортен комплекс Пампорово и на 55 км югоизточно от областния център град Смолян. Общината е разположена на площ от 173 440 дка, което е 5.4% от територията на областта.
В Община Златоград са разположени общо 9 населени места – 8 села (Аламовци, Долен, Ерма река, Кушла, Пресока, Старцево, Страшимир, Цацаровци) и град Златоград.
1.2. Релеф
Релефът в Община Златоград е с ясно изразен масивен нископланински и среднопланински характер и с хълмист облик, разчленен е от широки долини, в които се редуват проломни стеснения. Теренът е силно пресечен, което се обуславя от добре развитата и гъста хидрографска мрежа. Билата на планинските масиви са по-слабо разкъсани и имат заравнен облик. Най-високата точка на територията на общината е връх Бучовица 1406,6 м, разположен на границата с Община Мадан, а минималната 380 м, в коритото на р. Върбица, на границата с община Кирково.
1.3. Климат
Община Златоград се намира в континентално-средиземноморската климатична област, в южнобългарска подобласт. Климатът в общината се характеризира със сравнително мека, валежна зима и умерено топло и сухо лято. Съгласно климатичното райониране на България (Фигура 1), Община Златоград се намира в седма климатична зона. Климатична зона 7 се характеризира с продължителност на отоплителния сезон 190 дни (от 15 октомври до 23 април), отоплителните ден градуси са 2495,5 (при температура в сградите 20,20°С), а изчислителна външна температура от -16°С.
[bookmark: _Toc87526835]Фигура 1 Климатични зони в България
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През почти всички години от периода 2014 – 2020 г. се наблюдава положително отклонение на температурите спрямо климатичната норма, като на годишна база тези отклонения достигат до +2.6 °C. През втората половина на лятото и началото на есента се наблюдава ясно очертан период на засушаване. 
Данни за облачността и преобладаващите периоди със слънчеви и облачни дни са представени на следващата фигура. С най-висок брой слънчеви дни се отличават месеците юли и август, а с най-голям брой облачни – януари и декември.
[bookmark: _Toc87526836]Фигура 2 Облачни, слънчеви и валежни дни - Златоград
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Източник: Meteoblue
Количеството на валежите в Община Златоград надвишава значително средните стойности за страната. Валежите се характеризират със зимен максимум (декември - януари) и вторичен максимум през юни, като валежите през студеното полугодие са с около 10-15% по-големи от тези през топлото полугодие. Годишната сума на валежите за общината е средното около 900-1200 mm (l/m2). 

1.4. Води и водни ресурси
Основна водна артерия на Община Златоград е река Върбица (десен приток на Арда) с обща дължина 98,1 км и с водосборна площ 1202,8 кв. км. Тя се образува от сливането на двете съставящи я реки Голяма река (лява съставяща) и Малка река (дясна съставяща) в центъра на град Златоград. На територията на общината на 3,5 км западно от гр. Златоград се намира язовир „Златоград”.
Изключително богатство за региона са термалните водоизточници. Най-значимото находище на гореща минерална вода е в землището на с. Ерма река. Геотермалното находище Ерма река е уникално и перспективно енергийно и балнеоложко находище в България. Собствеността му е общинска и заема площ от 30 км2. То няма естествен излаз на територията на България и добивът на термални води се реализира с помпи.
Ефектите от експлоатацията на водата ще разширят сериозно възможностите за туризъм, ще осигурят целогодишна посещаемост и продължителен престой на туристи в нов сегмент - здравен и балнео туризъм. Усилията  на общината са насочени за оползотворяване на ресурса на геотермалното находище, като топлинна енергия и балнеолечение, като за целта е изградена геотермална станция  в УПИ V – 2388 – гео-термична централа, кв.4 по ПУП на гр. Златоград.
Геотермалната енергия може да се използва и за производство на електрическа енергия, като след обследване от специалисти може да се предоставят и допълнителни технически параметри.
2. [bookmark: _Toc87526792]Население
Населението в област Смолян е едно от най-застаряващите в страната. През 2019 г. се наблюдава както намаление на раждаемостта, така и по-голямо изселване на населението като цяло. Коефициентът на естествен прираст се увеличава до –9,7‰ (при –6,7‰ в страната), а на механичен прираст – до –8,4‰.
По данни на ГРАО, към 31.12.2020 г. Община Златоград заема второ място по брой на населението по постоянен адрес след областният град Смолян. Данните от текущата демографска статистика показват, че в общината към 2020 г. населението по постоянен адрес е 12 486 жители, което е с 6.3% по малко от броя на населението през 2014 г. - 13 324 жители.
Във всички населени места, включително и гр. Златоград, числеността на населението (за разглежданият 7 годишен период), показва тенденция към намаляване на броя на населението в общината, което е характерно за почти всички общини в страната. Естественият прираст към 2019 г. е - 116 души.  
[bookmark: _Ref85706038][bookmark: _Ref85706042][bookmark: _Toc87526814]Таблица 1 Население на територията на община Златоград за периода 2014 - 2020 г.
	 
	2014
	2015
	2016
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Ръст 14/20 %

	ОБЛАСТ СМОЛЯН
	127 582
	126 098
	124 728
	123 215
	121 613
	120 179
	118 032
	-7.5%

	гр. Златоград
	8 010
	7 955
	7 892
	7 839
	7 739
	7 649
	7 563
	-5.6%

	с. Аламовци
	327
	320
	314
	310
	307
	303
	298
	-8.9%

	с. Долен
	1 277
	1 266
	1 254
	1 243
	1 222
	1 210
	1 193
	-6.6%

	с. Ерма Река
	970
	960
	945
	921
	919
	896
	885
	-8.8%

	с. Кушла
	53
	51
	46
	44
	41
	41
	36
	-32.1%

	с. Пресока
	48
	47
	46
	43
	39
	36
	34
	-29.2%

	с. Старцево
	2 439
	2 412
	2 404
	2 380
	2 366
	2 334
	2 315
	-5.1%

	с. Страшимир
	110
	110
	107
	103
	103
	102
	100
	-9.1%

	с. Фабрика
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Цацаровци 
	89
	88
	82
	79
	72
	68
	62
	-30.3%

	ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА:
	13 324
	13 210
	13 090
	12 962
	12 808
	12 639
	12 486
	-6.3%


Броят на населението и промените в него са резултат от комбинираното влияние на естественото и механичното движение. Демографската характеристика на общината очертава неблагоприятна тенденция в състоянието и развитието както на естественото, така и на механичното движение на населението. Израз на това са и неблагоприятните коефициенти на естествен и на механичен прираст на населението. Данните за стандартните възрастови структури на населението на Община Златоград за анализирания период (2014 – 2019 г.) показват, че общината е с относително проблемна възрастова структура. През 2019 г. населението в под трудоспособна възраст е около 12% от населението на общината. Възрастните в над трудоспособна възраст са 29%, а делът на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години е около 59%.
3. [bookmark: _Toc87526793]Сграден фонд
3.1. Жилищен сектор
За жилищната задоволеност на населението по-обективни са показателите, характеризиращи самостоятелните жилища, които се намират както в еднофамилните, така и в многофамилните жилищни сгради. За характеризиране на жилищата се използват следните показатели: „брой жилища“; „жилища по брой на стаите“; „жилищна площ“ и др.
Броят на жилищата в Община Златоград към 2019 г. (6 150 бр.) е по-висок от броя на жилищните сгради (3 351 бр.). Причината за това, е че част от жилищните сгради са многофамилни, т.е. в тях са обособени повече от едно самостоятелно жилище. 
Броят на жилищата с техните основни характеристики в Община Златоград е представен в следващата таблица:
[bookmark: _Toc87526815]Таблица 2 Жилищата в община Златоград в периода 2014 - 2019 г.
	 
	Жилища (брой)
	Брой на стайте
	Полезна площ (м2)
	Жилищна площ (м2)
	Жилища на 1 000 души от населението
	Среден брой лица на едно жилище

	2014
	6 182
	18 260
	481 314
	372 178
	538.92
	1.86

	2015
	6 180
	18 262
	481 437
	372 310
	549.38
	1.82

	2016
	6 173
	18 242
	480 885
	372 036
	556.88
	1.80

	2017
	6 169
	17 949
	480 693
	371 913
	566.02
	1.77

	2018
	6 157
	18 225
	479 888
	371 420
	572.27
	1.75

	2019
	6 150
	18 212
	479 514
	415 297
	582.66
	1.72


  Източник: НСИ
Общият размер на полезната площ  през 2019 г. в целия жилищен фонд на общината възлиза на 479 514 м2.  Жилищната (чиста жилищна) площ е 415 297 м2. 
Основните параметри, които имат отношение към качествата на жилищния фонд са конструкцията (материала от който са изградени отделните жилищни сгради) и благоустроеността им. Характеристиката на жилищните сгради, по отношение на материала, от който са изградени определя до голяма степен и тяхната конструкция. От данните е видно, че преобладават тухлените сгради, както и двустайните и тристайните жилища.
[bookmark: _Toc80360507][bookmark: _Toc87526837]Фигура 3 Структурата на жилищните сгради в Община Златоград, според материала, от който са изградени - 2019 г.

Източник: НСИ

3.2. Общински сграден фонд
За сградния фонд на Община Златоград няма изготвен самостоятелен регистър, посочени са в общите регистри за частна и публична общинска собственост. Няма и създадени помощни регистри по населените места. Сградите общинска собственост с предназначение за училища, детски градини, административни, здравни и др. са представени в следващата таблица:
[bookmark: _Toc87526816][bookmark: _Hlk87031171]Таблица 3 Общински сграден фонд
	Вид сгради
	Брой 
	Забележка

	Застроени нежилищни имоти
	25
	

	[bookmark: _Hlk86834830]Детски градини и ясли
	7
	6 функциониращи ДГ (ДГ в с. Аламовци е с прекратена дейност)

	Училища
	5
	5 функциониращи училища 

	Здравни заведения
	3
	Сградният фонд на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” и здравните служби в селата Долен и Старцево

	Културни институти
	6
	сградите на музеите, килийното училище, части от Етнографския ареален комплекс, Чалъкова къща и „Воденицата”

	Читалища
	2
	Читалищата  са общо 4 броя на територията на Община Златоград. Сграден фонд общинска собственост ползват читалище „Прогрес 1939” с. Старцево и читалище „Орфей” в с. Ерма река. Читалище „Просвета 1908” в гр. Златоград  е държавна собственост, а читалище „Искра” в с. Долен не разполага със сграден фонд.

	Сгради на кметства
	8
	Административните сгради на  кметства  са 9 броя, но има съставени актове за ОС за 8 бр. - за сградата на кметство с. Пресока, няма съставен акт за ОС

	Жилищни имоти
	20
	7 стаи в общежитието на „Минстрой” общо 7 стаи, като всяка от тях е с отделен акт за ОС. 3 апартамента в блокове №1, №2, №3, всеки от тях е с отделен акт за ОС. Апартаменти в с. Старцево и в с. Долен - вписани с един акт за ОС. 3 бр. обособени обекти - апартаменти в с. Ерма река

	Нежилищни имоти
	8
	Обекти с производствено и търговско значение, като бивша сграда на седмична детска градина „Пирийца” и т.н.

	Общо:
	88
	


Общият брой административни сгради на територията на Община Златоград е 24, в т.ч. сградата на ОбА – Златоград и 8 кметства в населените места, 7 сгради на детски градини, една от които е с прекратена дейност, 5 сгради на училища, 3 сгради на читалища (1 от които е държавна собственост). Броят на административните сгради в Община Златоград е обобщен в следващата таблица:
[bookmark: _Toc87526817]Таблица 4 Брой административни сгради на територията на Община Златоград
	№ по ред
	Населено място
	Административни сгради
	Детски градини и ясли
	Училища
	Читалища

	1
	гр. Златоград
	1
	3
	2
	1[footnoteRef:2] [2:  Сградата на читалището в град Златоград е държавна собственост] 


	2
	с. Ерма река
	1
	1
	1
	1

	3
	с. Долен
	1
	1
	1
	0

	4
	с. Старцево
	1
	1
	1
	1

	5
	с. Аламовци
	1
	1[footnoteRef:3] [3:  Нефункционираща] 

	0
	0

	6
	с. Кушла
	1
	0
	0
	0

	7
	с. Цацаровци
	1
	0
	0
	0

	8
	с. Страшимир
	1
	0
	0
	0

	9
	с. Пресока
	1
	0
	0
	0

	 
	 общо:
	9
	7
	5
	3



Анализ на състоянието на общинския сграден фонд е представен в т.6 Анализ на състоянието на общинския сграден фонд и потреблението на енергия и горива в него

4. [bookmark: _Toc87526794]Водоснабдяване и канализация
На територията на Община Златоград са локализирани 9 населени места, които имат сравнително добра или по-слабо изградена външна и вътрешна водоснабдителна и канализационна система. Подредени по големина на населеното място и по степен на изграденост на ВиК структурата това са: гр. Златоград, с. Старцево, с. Долен, с. Ерма река, с. Аламовци, с. Страшимир, с. Кушла, с. Цацаровци, с. Пресока.

Всички населени места на територията на общината са водоснабдени. Жителите на гр. Златоград, с. Старцево, с. Ерма река и с. Долен се захранват от централната водоснабдителна система, поддържана и експлоатирана от ВиК оператора. 
Процентът на свързаност на населението е : 
· за гр. Златоград: 
- към водоснабдителната мрежа – 95%; 
- към канализационната мрежа – 75%; 
- към ПСОВ - 55%. 
· за с. Старцево: 
- към водоснабдителната мрежа – 100%; 
- към канализационната мрежа –25%. 
· за с. Долен:
 - към водоснабдителната мрежа – 90%. 
Останалите селища се захранват от собствени водоизточници. Водоснабдителната система е изпълнявана от различни по вид и размери тръби , като преобладаващите са етернитовите тръби, на второ място стоманените и вече използваните последните години полиетиленови тръби, с които се изграждат новите и се реконструират старите водопроводи.
С изключение на гр. Златоград канализационната система за всички населени места, е слабо изградена, като основен проблем е липсата на главни канализационни колектори, които да извеждат фекално-битовия-отпадъчен поток извън населените места и пречиствателни съоръжения за пречистването на водата. По-съвместно е заустването на битово-отпадъчните води в съществуващи полусухи дерета или в преминаващата през населеното място река , в локални септични и по-рядко в изгребни ями.
Основният водоизточник за водоснабдяването на гр. Златоград и с. Старцево - е вододайната зона в терасата на река Върбица и изградените в нея бункерни помпени станции, в близост до село Пресека, община Кирково, област Кърджали. 
Село Долен се водоснабдява от вододайна зона в терасата на река Неделинска, чрез 2 бр. бункерни помпени станции, изградени при разклона за село Крайна, община Неделино. От този водоизточник, също се подават и допълнителни водни количества към село Старцево. Останалите използвани водоизточници за водоснабдяването на населените места са подземни водоизточници – каптажи, каптаж-дренажи, сондажи, всичките на територията на Община Златоград.
гр. Златоград - Основен водоизточник е речната тераса на река Върбица, при с. Пресека, разположена западно от гр. Златоград, с Q=60,00-до 40,00 l/s; Има разрешение за водоползване; Водата се подава от три бункерни помпени станции в Помпена станция „Пресека“. Чрез напорен външен водопровод от 8 км, водата от ПС „Пресека“ постъпва в резервоари – Водоем НЗ 1500 м3, водоем ВЗ 1000 м3 гр. Златоград и водоем „Гудева усойка 200 м3. Водата не се пречиства. 
с. Старцево - Водоснабдява се главно от речната тераса на р. Върбица, чрез гравитачен водопровод от резервоар ВЗ 1500 м гр. Златоград до ПС Ерма река и напорен водопровод до резервоар ВЗ 200 м3 с. Старцево, без пречистване. 
с. Долен - Водоизточник за питейно-битовото водоснабдяване на селото е терасата на река Неделинска, от която чрез ПС и напорен водопровод с дължина над 2,5 км водата постъпва в новоизграден резервоар ВЗ 600 м без пречистване на водата. 
с. Ерма река – Водоизточниците, водоснабдяващи селото са извор „Белевци“ /Бельовица/ и извор „Главата“. Водоснабдяването е гравитачно, без пречистване постъпва по външен водопровод в новоизграден резервоар от 500 м. 
Водоснабдяването на останалите населени места - селата Аламовци, Кушла, Страшимир, Цацаровци и Пресока се осъществява от собствени каптирани водоизточници в близост до населените места. Водоизточниците са подземни, естествено дренирани , като водата се подава гравитачно към резервоарите или постъпва директно в мрежата, без да се пречиства. Село Кушла се водоснабдява от два броя сондажа , в самото село. 
Неусвоени водоизточници на територията на Община Златоград има незначителен брой каптирани извори, които не са включени във водоснабдителните системи на населените места. Съществуват обаче непроучени и не включени във водоснабдителните системи извори и каптажи, около ново обособяващите се зони за туризъм и отдих. Такива са водоизточниците в землищата на селата Пресока, Старцево, Аламовци и Кушла.
За обезпечаване на питейно-битовите нужди на ново формираните туристически зони /западно над град Златоград, по посока язовир Златоград , както и около самия язовир/, зоните на новите промишлено-застроителните територии е необходимо съществуващите неизползвани извори да бъдат проучени и съответно по надлежния законово установен ред да се използват за водоснабдяване
Централна канализационната система има частично изградена в гр. Златоград, около 85%, в с. Старцево около 22% и с. Долен под 20% .
В гр. Златоград през 2007 година е въведена в експлоатация градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Състоянието на съоръжението е добро. Резултатите от проведения емисионен контрол на РИОСВ - Смолян и собствен мониторинг на ГПСОВ през 2019 г., показват ефективна работа с много добър пречиствателен ефект и не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по разрешителните за заустване.
5. [bookmark: _Toc87526795]Икономика
Икономиката на общината е с многопрофилна структура. По-съществена концентрация на икономически субекти е налична в град Златоград. 
В отрасловата структура на икономиката на Община Златоград от 2014 г. до 2018 г. най-голям абсолютен дял по нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия заема сектор услуги, като единствено през 2019 г. стойността му е по ниска от тази на сектор индустрия – 72 083 хил. лв. спрямо 80 457 хил. лв. Стойността на показателя в сектор индустрията се е увеличила с 89%  (2014 – 42678 хил. лв., 2019 – 80457 хил. лв.) за разглежданият период , като през 2019 г. нейния относителен дял в общината е 45 %.
Водеща роля в местната икономика имат преработващата промишленост (37% от приходите и 40% от заетите за 2019 г.) и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (31% от приходите и 21% от заетите за 2019 г.), следвани от строителството и транспорт, складиране и пощи.
5.1. Първичен сектор
Основен ресурс, за развитие на селското стопанство и на неговия основен подотрасъл – растениевъдство, е земеделската земя, почвено-климатичните условия, традициите и производствения опит на населението в отглеждане на определени селскостопански култури.
В баланса на територията на общината, земеделските земи са 27 265 дка., което е 16 % от общата територия на общината. Обработваемите земи са 23 694 дка  или 13,8%. Ниският процент обработваеми земи се дължи на ниско и средно планинския релеф и климатичните особености на общината. Незначителният дял на селското стопанство в икономиката на общината, определя сектора като възможност за развитие, въпреки наличието на неблагоприятни за интензивно земеделие територии и слабо представеното животновъдство.
В териториалния баланс на общината на първо място по размер на площта се нареждат горските територии. Те заемат 80 % от общата площ на Община Златоград. Горите и другите земи, включени в горския фонд на общината се стопанисват от Държавно горско стопанство (ДГС) Златоград.
5.2. Вторичен сектор
В Община Златоград промишлеността е с дългогодишни традиции, базирани първоначално на силно развитото занаятчийско производство. Златоград се формира като процъфтяващ занаятчийски център в началото на ХХ-ти век. Наред с промишлените производства, основани на традиционното занаятчийско производство, се появяват и промишлени производства със стратегически характер в национален мащаб. Десетилетия наред Община Златоград е с развита и работеща промишленост със завоювани позиции в отраслите: минно-добивна промишленост; текстилна промишленост; шивашка промишленост; машиностроене и металообработване; дърводобивна и дървопреработваща промишленост; мебелна промишленост; хранително-вкусова промишленост.
В преработваща промишленост в Община Златоград към 2019 г. работят 73 предприятия, които обхващат 1 163 заети лица. Дейността е със съществен принос в общинската икономика и формира 40% от заетостта през 2019 година, 47% от произведената продукция и 37% от приходите от дейността.
Към вторичния сектор спада и отрасъл строителство. На територията на общината има 29 фирми, в които са ангажирани 139 лица (2019 г.) или 12 % от заетите в община Златоград. Произведената продукция за същата година е на стойност 13 295 хил. лв., а приходите 14 906 хил. лв.
5.3. Третичен сектор
Сферата на услугите е добре развита на територията на Община Златоград. Най-силно представен тук е подсекторът търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, следван от транспорт, складиране и пощи. Секторът на услугите като цяло показва устойчивост и растеж в периода след 2014 г., като произведената продукция е нараснала с 11 % до 2019 г. 
Важна роля в третичния сектор заема туризмът. Ресурсите на общината се характеризират със съчетание на уникални природни забележителности, културно-историческо наследство, благоприятен климат, води и географско положение. Основен притегателен туристически център е Етнографския комплекс на гр. Златоград - най-големият архитектурен резерват в Родопите. В него са разположени множество работилници, пресъздаващи и демонстриращи традиционните местни занаяти по атрактивен и самобитен начин. Туристическото предлагане в общината се разнообразява и от други атрактивни услуги - посещения на ферма за щрауси, риболовен туризъм, велосипедни маршрути, екопътеки и др. 
След отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти” е провокиран сериозен интерес от близостта до плажовете на Бяло море. Златоград е най-близката точка на българска територия до Беломорието. Предлагат се разнообразни туристически пакети с посещения и екскурзии в съседна Гърция. 
Наличните природни дадености осигуряват потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм – селски туризъм, екотуризъм и балнеология, съчетани с биоземеделие и биоживотновъдство.
Едно от неоползотворените богатства на общината е геотермалното находище в землището на с. Ерма река. То е с най-голям дебит и съответен потенциал. Ефектите от експлоатацията на водата ще разширят сериозно възможностите за туризъм, ще осигурят целогодишна посещаемост и продължителен престой на туристи в нов сегмент - здравен и балнеоложки туризъм. Усилията  на общината са насочени за оползотворяване на ресурса на геотермалното находище, като топлинна енергия и балнеотуризъм, като за целта е изградена геотермална станция  в УПИ V – 2388 – гео-термална централа, кв.4 по ПУП на град Златоград.
6. [bookmark: _Toc87526796]Биоразнообразие
Изключително значение за биологичното разнообразие има НАТУРА 2000. Като екологична мрежа от защитени зони, тя се явява основен инструмент на Европейската общност за запазване на природни местообитания и видове от интерес за Общността. Изграждането на тази екологична мрежа е задължение на всяка страна членка на Европейския съюз, съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците. Приносът на НАТУРА 2000 в цялостния процес на опазване на биологичното разнообразие се изразява в предотвратяване на деградирането, фрагментирането и унищожаването на естествени и полу-естествени хабитати, както и хабитати на редки и застрашени видове. Екологичната мрежа като такава, гарантира свободното географско разпространение на видовете, осъществяването на генетичен обмен и мигриране.
В Община Златоград защитените територии към м. юни 2021 г. са: 

[bookmark: _Toc76642659][bookmark: _Toc87526818]Таблица 5 Защитени зони по Натура 2000 опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на територията на община Златоград
	Наименование
	Обща площ в ха
	Общини на територията на РИОСВ – Смолян
	Забележка

	„Циганско
градище”
	9555,741
	Смолян, Златоград,
Рудозем и Мадан,
област Смолян
	Изцяло на територията на РИОСВ – Смолян.

	„Родопи
Източни”
	217446,8895
	Златоград, област
Смолян
	Попада почти изцяло на територията на РИОСВ–Хасково. Тази зона обхваща една малка част в землището на с. Кушла, община Златоград, област Смолян (РИОСВ-Смолян).


Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 г., РИОСВ-Смолян
· „Циганско градище - Мързян” - защитената територия обхваща част от землището на с. Ерма река. Защитената зона вече е включена в Натура 2000, по Директивата за местообитанията на дивата флора и фауна.  Характерното за нея са запазените вековни дъбови и букови гори. Площ от около няколкостотин хектара попадат в землището на с. Ерма река, Община Златоград. 




7. [bookmark: _Toc87526797]Екологично състояние
7.1. Качество на атмосферния въздух
Съгласно утвърденият от министъра на околната среда и водите списък на районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), Област Смолян е в РОУКАВ-Югозападен. Предвид изискванията на чл. 11, Приложение № 6 от Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 58/2010 г.), АИС – Смолян е градски фонов/транспортен пункт, разположен в застроената част на града - площадката на Регионална библиотека - Смолян. Обхватът на АИС – Смолян, съгласно утвърдената класификация е 100 м - 2 км, като градски фонов и 10-15 м, като транспортен пункт. 
На територията на инспекцията се намира и Комплексна Фонова Станция /КФС/- “Рожен”. Функционирането на станцията дава възможност да се получава пълна, обективна и комплексна информация за състоянието на компонентите и обектите на околната среда на фоново ниво. Целта е да се осигури провеждането на системни и комплексни наблюдения на компонентите на околната среда в райони, с малки антропогенни въздействия. Нивото на фоновото замърсяване и динамичното му изменение е важна първична информация, необходима за оценка и прогноза на състоянието на околната среда, а оттук за създаване на екологични норми за допустимо антропогенно натоварване и разработване на стратегии на национално и международно ниво.

В АИС-Смолян се извършват измервания за определяне нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/. Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект, зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битовото отопление. През отоплителния сезон, на локално ниво, основен източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита и зимното опесъчаване. Причина за значителният брой превишения през зимния сезон, са географското разположение на града, специфичните метеорологични условия /ниска скорост на вятъра, наличие на инверсии и др./ и невъзможност за разсейване на атмосферните замърсители. Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) или се образуват от емитираните в атмосферата газове - прекурсори на фини прахови частици (вторични емисии).
На АИС - Смолян през 2019 г. са извършени 334 измервания за ФПЧ10, от които наднормените стойности са 56 бр. или 17 % от всички анализи. Наднормените стойности по месеци са, както следва: през м. януари – 19 бр.; м. февруари – 12 бр.; м. март – 5 бр.; м. април – 4 бр.; м. октомври – 2 бр.; м. ноември - 4 бр. и м. декември - 10 броя.
В Община Златоград няма пунктове за постоянен мониторинг на атмосферните замърсители. За град Златоград основни целогодишни източници на емисии са автомобилите, а през зимния сезон и битовите отоплителни инсталации.
7.2. Качество на водите
Замърсяването на водоприемниците с битови отпадъчни води се дължи на факта, че не са изградени напълно канализационните системи и липсват ПСОВ. До момента единствената функционираща ГПСОВ е в град Златоград.
Оператора, който експлоатира канализационните мрежи на населените места и пречиствателните станции (пречиствателни съоръжения) на територията на Община Златоград е „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян. 

По възлагане на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) се извършва емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води, които заустват в повърхностни водни тела, включени в „Информационна система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите”. Съгласно утвърден списък със Заповед № РД-788/20.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите, през 2019г. на територията на Община Златоград са проверени следните обекти, подлежащи на задължителен контрол:
[bookmark: _Toc76642651][bookmark: _Toc87526819]Таблица 6 Списък на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, и включени в "Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите" на територията на община Златоград
	НАИМЕНОВАНИЕ
	НАСЕЛЕНО МЯСТО
	РЕКА
	ПОРЕЧИЕ
	БРОЙ ЗАУСТВАНИЯ

	„ВиК“ ЕООД Смолян-ГПСОВ Златоград
	гр. Златоград
	р. Върбица
	АРДА
	1

	„Родопи екопроджектс” ЕООД Златоград – Ермореченска обогатителна фабрика (ЕОФ) с пречиствателно съоръжение ХХ "Ерма река"
	с. Ерма река
	р. Голяма
	АРДА
	1


Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 г., РИОСВ-Смолян
На територията на РИОСВ-Смолян са идентифицирани 3 типа води от категория „Река” – планински реки, пресъхващи реки и полупланински реки. На територията на Община Златоград попадат само реки от типа пресъхващи.  

[bookmark: _Toc76642652][bookmark: _Toc87526820]Таблица 7 Типология категория "РЕКА" на територията на Община Златоград
	ТИП
	ИМЕ НА ТИПА
	ВОДОСБОР

	R14
	Пресъхващи реки
	- Извор на р. Върбица до гр. Златоград;
- Река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие;
- Река Неделинска (Узундере) - ляв приток на р. Върбица;
- Река Ерма река.


Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 г., РИОСВ-Смолян
Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в лошо състояние и съществува риск да не постигнат добро състояние. През 2019 г. на територията на РИОСВ - Смолян са определени 16 пункта за оперативен мониторинг – 15 на реки и 1 на язовир, сред които попада и р. Върбица, преди гр. Златоград, р. Ерма - преди пром. с. Ерма река - мост преди заустване на „Родопи екопроджектс” ЕООД и яз. Златоград – стена.
През 2019 г. след извършен анализ за наличие на приоритетни вещества в три водни тела - „Река Манастирска и река Джурковска до р. Белишка”, „Река Маданска” и „Извор на р. Върбица до гр. Златоград” се констатира превишаване на стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показателите кадмий, олово и никел, което определя и лошото им химично състояние.
[bookmark: _Toc76642653][bookmark: _Toc87526821]Таблица 8 Състояние на водните тела на територията на Община Златоград
	Водно тяло
	Екологично състояние/потенциал
	Химично състояние

	
	Биологични елементи
	ФХ елементи
	Екологично състояние/потенциал
	

	Извор на р. Върбица до гр. Златоград
	Умерено
	Умерено 
Mn, Zn
	Умерено
	Лошо 
Pb, Cd, Ni

	Река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие
	Добро
	Добро
	Добро
	Добро


Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 г., РИОСВ-Смолян
Извор на р. Върбица до гр. Златоград – този участък е в лошо химично и умерено екологично състояние, като основни емитери са Ермореченска обогатителна фабрика и хвостохранилище „Ерма река”, стопанисвани от „Родопи Еко Проджектс” ЕООД, гр. Златоград, както и изтичане на руднични води от изоставени рудници в района. През 2019 г. в пункт Река „Ерма“ преди промишлено селище Ерма, от мост преди заустване на ЕОФ се констатира превишаване на стандартите за качество на околната среда по показатели: манган 1060 µg/l при СКОС 50 µg/l, цинк 2310 µg/l при СКОС 100 µg/l, кадмий 8,71 µg/l при СКОС 0,25 µg/l и олово 6,2 µg/l при СКОС 1,2 µg/l. 

Средногодишните стойности за 2019 г. в пункта на р. Върбица преди гр. Златоград по показатели са: за манган 810 µg/l при СКОС 50 µg/l, цинк 1106 µg/l при СКОС 100 µg/l, кадмий 5,52 µg/l при СКОС 0,25 µg/l и олово 2,83 µg/l при СКОС 1,2 µg/l.

На територията на общината има обекти с изградени локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, заустващи в повърхностни водни обекти, с издадени разрешителни за заустване или заустващи в канализационни мрежи на населените места. Те са както следва: 

[bookmark: _Toc76642654][bookmark: _Toc87526822]Таблица 9 Стопански субекти с изградени пречиствателни съоръжения, заустващи във водни обекти и по - значими заустващи чрез селищните канализационни системи на територията на община Златоград
	Наименование на фирмата извършваща стопанска дейност
	Наименование на обекта, населено място, дейност

	"Родопи Еко Проджектс" ЕООД,
гр. Златоград
	ЕОФ с ХХ "Ерма река", гр. Златоград, рудопреработка

	“Строител” ЕООД - гр. Златоград
	бетонов възел Златоград



Хвостохранилищата са съоръжения, чието предназначение е за пречистване на отпадъчния пулп, формиран от преработката на оловно-цинкови руди при процес на флотация и депониране на твърдия отпадък, съдържащ се в „хвостовия шлам“. 

При извършеният му контрол е установено, че съоръжението към хвостохранилището са в нормално експлоатационно състояние.

Най-голям натиск върху водните тела, оказва заустването на непречистени отпадъчни води от канализационните мрежи на населените места без изградени пречиствателни станции.
7.3. Управление на отпадъците
	Сметище
	Състояние
	Оборудване
	Управление

	На територията на Община Златоград няма сметища. Отпадъците от общината се депонират на РД за ТБО - Мадан
	Въпреки добрата експлоатация и спазване стриктно на технологията за депониране на отпадъците, към момента клетка 1 е с изчерпващ се капацитет, което налага предприемане на конкретни мерки за възлагане на проектиране  на клетка 2, както и варианти за нейното финансиране.   

	Регионалното депо за ТБО е с добра инфраструктура, отговаряща на Европейското и национално законодателство.
Реализиран е регионален проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г“.
	РД за ТБО – Мадан се управлява от Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Мадан, съгласно  Правилник за вътрешния ред на Регионалното депо за ТБО. Оператор на депото е Община Мадан, с ръководител Кмета на Община Мадан и председател на РСУО. Съгласно проведена процедура по ЗОП е избран оператор на компостиращата инсталация и на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци 



В съответствие с нормативните изисквания Общинския съвет в Община Златоград е приел Наредба № 5 за управление на отпадъците на територията на община Златоград (в сила от 01.06.2015 година).
Управлението на отпадъците в Община Златоград се извършва, следвайки йерархията, определена от Закона за управление на отпадъците – предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване и  депониране. Общинската система обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общината, съгласно разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него.
Управлението управление на отпадъците в Община Златоград, се състои от  две системи: смесена и разделна.
СМЕСЕНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Системата за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци е осигурена с необходимата инфраструктура и функционира добре, като в нея е обхванато цялото население на общината.
Организация, изпълнение и контрол на събиране и временно съхранение, в специални съдове за съхраняване, на  смесени, негодни за повторна употреба битови отпадъци от жилищните и обществени сгради, търговски обекти, заведение за обществено хранене , фирми и предприятия и транспортирането им за крайно обезвреждане до Регионално депо  - Мадан.
Системата за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци е осигурена с необходимата инфраструктура и функционира добре, като в нея е обхванато цялото население на общината
С цел създаване на по-добра организация за събиране на отпадъците, маршрутните графици на специализираната техника се актуализират периодично.
РАЗДЕЛНА СИСТЕМА - Организация, изпълнение  и контрол на интегрираната система за разделно събиране на отпадъци в Община Златоград.

В изпълнение задълженията на местната власт, през м. февруари 2016 г., в гр. Златоград стартира система за разделно събиране от типа „От врата на врата” , на отпадъчни материали, включително опаковки от хартия, пластмаса и стъкло, от домакинства, производствени, търговски  и административни сгради в гр. Златоград. 
Изготвената  технологична схема за разделно събиране на отпадъците, определя конкретните  ангажименти на Община Златоград и фирмите, с които общината има сключени договори, за предаването им за последващо оползотворяване.  Тя се състои от следните елементи: 
- разпределение на домакинствата по райони в гр. Златоград. 
- предварително разделяне по компоненти в чували, на мястото на образуване;
- събиране на чувалите с разделно събрани отпадъци по установен график и транспортиране до специализирана площадка.

Обезвреждането на утайките от ГПСОВ в градовете Смолян, Мадан, Златоград, Рудозем и КК Пампорово се осъществява чрез депониране на регионалните депа на територията на РИОСВ - Смолян.
Дейност „Чистота” извършва дейностите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, в т.ч. миене на  улиците, метене на улици, тротоари и паркове, почистване на наноси, почистване на дъждоприемни шахти и водостоци, почистване на нерегламентирани сметища.

Община Златоград ежегодно организира кампании за почистване на пътни отсечки, речно корито и дерета, горски площи и междублокови пространства от отпадъци.

В резултат от осъществения от страна на РИОСВ – Смолян засилен контрол по отношение управлението на отпадъците и недопускане на нерегламентираното им изхвърляне, през 2019 г. се наблюдава стриктно спазване на дадените от инспекцията предписания за почистване на речните корита и прилежащите територии от нерегламентирани замърсявания. Активното участие на общините в кампанията „Да изчистим България заедно“, която през 2020 г. не се проведе във връзка с пандемичната обстановка още веднъж показват волята както на общините, така и на обществеността за намаляване на отпадъците и почистване на замърсените площи. По време на кампанията (14- 15.09.2019 г.) на територията на Община Златоград са събрани 16 840 т. отпадъци, от общо 11 замърсени места.



















III. [bookmark: _Toc87526798]Енергийна система и енергийни източници на Община Златоград
1. [bookmark: _Toc87526799]Енергийна мрежа
Електроснабдяването на населението на територията на общината се осъществява от ЕВН България Електроразпределение Юг, което извършва дейността си в рамките на предоставената му лицензия. Разпределението се извършва на базата на общи публично известни условия и под регулативния режим, осъществяван от ДКЕВР. Електрифицирани са всички населени места на територията на общината, като липсват такива с режим на тока.
Обслужваната енергийна мрежа се състои от подземна и надземна инфраструктура. Електрозахранването се осъществява от две подстанции - „Златоград” и „Конски дол. Въздушните електропроводи средно напрежение са с дължина 91,185 метра, а подземните кабелни линии с дължина 7,821 метра. С тях са захранени две възлови станции и 64 броя трафопостове с общо инсталирана мощност 19 442 kWA (киловолтампера). Електропроводите са изградени в енергиен пръстен, който позволява при различни аварии, електрозахранването да се осигурява от алтернативен източник. 
Дружеството изпълнява годишна, средносрочна и дългосрочна инвестиционна и ремонтна програма.
В активите на ЕСО, което осъществява електропреноса високо напрежение са две подстанции - „Златоград” и „Ерма река”, като втората подава захранване за производствените нужди на „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД. 
На картата по-долу е показана електроснабдителната система на територията на Община Златоград:




	[image: A picture containing text, clipart

Description automatically generated]
	ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 2021 – 2027 Г.



	[image: A picture containing text, clipart

Description automatically generated]
	ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 2021 – 2027 Г.




62


66


[image: Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated]
2. [bookmark: _Toc87526800]ВЕИ и ЕЕ
За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се използват водна, вятърна и слънчева енергия в зависимост от специфичните природни условия за всеки регион.
На територията на общината са изградени 15 броя фотоволтаични централи с обща мощност 0,351285 MW и един брой МВЕЦ, с мощност 0.63 MW. През последните години интересът към инвестиции в този тип енергийни обекти нараства, а потенциалът на общината е висок и произтича от това, че територията на Златоград попада в район с добри показатели на слънчева радиация и подходящи атмосферни условия, увеличаващи рентабилността на фотоволтаични централи.
[bookmark: _Toc87526823][bookmark: _Toc76642650]Таблица 10 ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ 
	Вид ВИ
	ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ (бр.) 
	ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ (MW) 

	Водна енергия
	1
	0.630000

	Слънчева енергия
	15
	0.351285

	Общо
	16
	0.981285


          Източник: АУЕР https://portal.seea.government.bg/bg/ByRegions 

Непрекъснато увеличаващото се потребление на енергия и неговата концентрация в урбанизираните територии предизвиква значителни замърсявания на околната среда и ускорено отделяне на парникови газове, предимно въглероден диоксид, което води до глобални негативни въздействия върху климата и налага вземането на неотложни мерки за решаване на въпроса за енергийната ефективност. Проблемът има и значими икономически и социални измерения за нашата страна от гледна точка на бедните енергийни ресурси и високия дял на вносни енергоносители. По тези причини, енергийната ефективност става приоритет на националната политика.
Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от възобновяеми енергийни източници е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Въвеждането на повече ВЕИ в общината е в отговор на поетия ангажимент на страната за изпълнение целите на „Стратегия Европа 2020” по пакет енергетика/климат за достигане на 16% енергия от ВЕИ в крайното енергийно потребление. 
На територията на общината са предприети мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, чрез изпълнени проекти за ЕЕ във всички образователни и публични сгради. Изпълнените проекти за енергийна ефективност на територията на Община Златоград в периода 2015 – 2021 включват:
· "Енергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Златоград" в град Златоград и всички населени места в Община Златоград
· "Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата ОУ "В. Левски" гр. Златоград"	
· "Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата СУ "Антим I" гр.  Златоград"
· "Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата Общинска администрация гр. Златоград"
· „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Златоград”
· „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград”
· „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград”
· „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”
· Проект "Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Долен, общ. Златоград
· Проекти "Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради: ДГ “Радост“ гр. Златоград, ДГ “Снежанка“ гр. Златоград, ДЯ “Мир“ гр. Златоград, ДГ “Щастливо Детство“ с. Старцево, ДГ “Детски свят“ с. Долен
· Прилагане на мерки за ЕЕ на 24 бр. жилищни блока и 24 бр. жилищни сгради.

3. [bookmark: _Toc87526801]Енергиен потенциал в Община Златоград 
3.1. Полезни изкопаеми
На територията на Община Златоград се намират находища на оловно - цинкова руда. Металното съдържание на добиваната руда е с осреднени стойности 3.60 % олово и 3.85 % цинк. Запасите, които се разработват, се намират в южната част на маданското рудно поле, като експлоатационни работи се провеждат на три участъка - "Мързян", "Гюдюрска" и "Андроу - Шумачевски дол", обособени в един рудник ”Ерма река”. Запасите са от порядъка на 1,5 мил. тона. В дълбочина е установен мраморен хоризонт с дебелина над 800 м. известен като първи мраморен хоризонт. Същият е разломен от известните в района северозападни и запад-северозападни разломи, около които са формирани метасоматични рудни тела с богати оловна цинкови орудявания. В горнището на хоризонта е установена кварц кавернозна зона, която акумулира термо-минерална вода. Метасоматичното орудяване е проучено с дълбоки сондажи от повърхността. За разкриването на първи мраморен хоризонт е прокарана шахта „Метливко”, „Тръбно кабелна” и „Вентилационна” разположена в източната част на Ермореченската геотермална аномалия. На хор.З00 са прокарани водоотливен комплекс и водопонизителни сондажи и се намират в пряка връзка с термалната вода под кота 485 с температура 920С . Оловно-цинковите руди се обогатяват в Обогатителна фабрика ”Ерма река” и се добиват оловни и цинкови концентрати.
Поради ниското съдържание на олово и цинк в рудата се налага обогатяването й, при което металното съдържание се увеличава значително – до около 50% за цинковите концентрати, и до около 70 % за оловните концентрати.
На територията на Община Златоград има залежи от нерудни изкопаеми, използвани в строителството, като гранитогнайси и кварцопорфири, широко разпространени в землището на с. Долен, Община Златоград. Разработването на местните полезни изкопаеми оказва благоприятно въздействие на развитието на местната икономика.
3.2. Водни ресурси
Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за производство на електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия. ВЕЦ активно участват при покриване на върхови товари, като в дни с максимално натоварване на системата използваната мощност от ВЕЦ достига 1 700 -1 800 MW. В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (~2 280 ktoe) годишно. Съществуват възможности за изграждане на нови хидроенергийни мощности с общо годишно производство около 10 000 GWh (~860 ktoe). Достъпният енергиен потенциал на водните ресурси в страната е 15 056 GWh (~1 290 ktoe) годишно. 
На територията на Общината под стената на язовир „Златоград” е изградена малка ВЕЦ с частен инвеститор. Инсталираната мощност е 400 kW.

3.3. Слънчева радиация
Една от най-добре разработените и с доказан потенциал и в бъдеще е слънчевата енергия. Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски ширини 40°- 60° върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 kW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се използва само 0,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи 40 пъти повече енергия, от произвежданата в момента. Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица основни фактори:
· неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия през отделните сезони на годината;
· физикогеографски особености на територията;
· ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др.

Слънчевите технологии изискват сравнително високи инвестиции, което се дължи на ниските коефициенти на натоварване, както и на необходимостта от големи колекторни площи. Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия в Общината не са за пренебрегване. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено, чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както във възстановени (ремонтирани), така и в новопостроени сгради. Слънчеви термични системи за топла вода на обществени/общински обекти – детски градини, социални домове, както и стопански обекти - системи за сушене на дървен материал и селскостопански продукти, могат да намерят голямо приложение в програмите за използването на ВЕИ.

Оценката за потенциала на слънчева енергия е направен на база глобалната слънчева радиация за зоната, в която е разположена Община Златоград. 
[bookmark: _Toc87526838]Фигура 4 Глобална хоризонтална слънчева радиация за страната

Източник: БФА-гр. София

Най-оптималният вариант за разположение на фотоволтаичните панели се постига при 30о наклон, а месеците, в които се постига най-висока производителност са месеците, в които продължителността на слънцегреене е най-дълга-от май до септември.
3.4. Вятър
Вятърната енергетика към момента има незначителен принос в брутното производство на електроенергия в страната, но в последните години е налице бързо въвеждане на мощности за производство на електроенергия от вятърни централи. Вятърната енергетика в България в последните години се развива експоненциално.
Критериите, на базата на които се прави обобщена оценка на енергийния потенциал на вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. На тази база е извършено райониране на страната по ветрови потенциал, като на територията на България са обособени три зони с различен ветрови потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s. Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия. 

Територията на Община Златоград попада в зона, която е с много нисък ветроенергиен потенциал. Почти цялата територия на общината попада в зоната на технологично неизползваемия към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост под 4 м/сек. За техническо използване трябва да се направят измервания на конкретното място. От друга страна с развитие на технологиите става възможно използване на вятър с по-ниска скорост. Като цяло, ветроенергийният потенциал на България не е голям. За Общината- попада в зона, където не е най-удачно разработването на подобни проекти в България. Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след отчитането на следните основни фактори: силно затрудненото построяване и експлоатация на ветрови съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни бази и др. специфични територии; неравномерното разпределение на енергийния ресурс на вятъра през отделните сезони на годината; физикогеографските особености на територията на страната; техническите изисквания за инсталиране на ветрогенераторни мощности. Основен недостатък е също пиковото производство на енергия от вятърни генератори около 4 часа сутринта, когато консумацията е най- малка. Изграждането на ветро парк от Общината за собствено ползване не би била целесъобразна инвестиция, но при евентуален инвеститорски интерес, Общината би съдействала в издаването на нужните разрешителни за изграждане на съоръжението.
3.5. Биомаса
Основният вид енергиен източник, който се използва в Община Златоград е биомаса – дърва за горене и въглища, както в обществения сектор, така и сред населението. Докато в обществения сектор потреблението на дърва за горене e несъществено, то потреблението им сред населението се увеличава. Основен проблем тук е множеството нискоефективни, физически и морално остарели горивни системи. Липсват термосоларни инсталации в общинския сектор.
Трудностите в определяне на теоретичния потенциал за използване на енергия от биомаса са свързани с липса на конкретни и пълни проучвания на ниво община. Но имайки предвид, че 80% от територията на общината са горски масиви, то потенциала за използването на биомасата от дървесина и горски отпадъци е значителен. Често срещани проблеми при пълноценното използване на дървесината са:
•	Ниско ниво на техническа обезпеченост на дърводобива;
•	Ниско ниво на квалификация на работниците в дърводобива;
•	Недостатъчна гъстота на горско-пътната мрежа в резултат на което извозните разстояния са удължени и това покачва разходите за добив;
•	Липса на системна информация за търсенето и предлагането на дървесина.
Необходимо е създаване на нормативни, икономически, технологически и организационни условия за оптимално използване на дървопроизводствения потенциал на горите, при запазване и подобряване на среднообразуващите им функции.
Община Златоград е запозната с възможностите за експлоатация на собствена инсталация за биомаса или доставка на фирмите в отрасъла материал, както и използването на всички възможности на биомасата и при подходяща програма или инвестиционно решение ще използва ресурса и възможностите в това направление.

3.6. Геотермална енергия
Едно от неоползотворените богатства на общината е геотермалното находище в землището на с. Ерма река. То е с най-голям дебит и съответен потенциал. Находището в землището на с. Ерма река е открито по време на проучването на оловно - цинковите руди в района на с. Ерма река и с. Аламовци - община Златоград. За изясняването на тази аномалия са прокарани 60 дълбоки структурни сондажа с дължина около 1500 m. В резултат на изследването е установен дебел мраморен хоризонт в района на реките Ерма и Малка на площ от около 30 km2 от кота +360 m до кота -2000 m. В горнището на мраморния хоризонт е установена кварц кавернозна зона с променлива дебелина от 1,4 m-52 m, където са акумулирани геотермалните води. Някои сондажи установяват каверни с неуточнена дълбочина вероятно 500 до 1250 m, пълни с термоминерална вода с температура от 92°C. Термалната вода в региона има постоянно пиезометрично ниво на кота +485 m. В дълбочина температурите се увеличават като в западната част на аномалията сондаж № 13 е измерена температура от 128°C. На територията на България, геотермалната вода няма самоизлив на земната повърхност, докато на територията на съседна Гърция, геотермалната вода дренира на кота +430 m в долината на река Елидже, с температура до 53°C. Термо-минералната система Ерма река - Елидже е трансгранична геотермална система. Геотермалната вода в региона на Златоград е общинска собственост и не е включена в списъка на находищата на минералните води - изключителна държавна собственост по силата на Приложение 2, чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

Комплексното оползотворяване на минералните и геотермалните води - за производство на енергия  и за лечебен туризъм е най-значимата възможност за развитие на Община Златоград. Дългогодишните усилия на общинското ръководство за осигуряване на средства за реализация на мащабния стратегически за Златоград проект, довели до реализиране на първата част от дейностите – изграждане на водовземно съоръжение (сондаж) и конструкция на надземната част на геотермалния водоизточник в село Ерма река продължават и в настоящия планови период. Важността на изпълнението на дейностите по оползотворяване на геотермалните води силно се откроява и при проведеното проучване сред местното население. Реализацията на тази важна инвестиция за общината ще има комплексни социални, икономически и екологични ползи.

Най-значителната възможност за ускорено икономическо развитие на Община Златоград е оползотворяването и развитието на геотермалния потенциал:
· Топлофициране и горещо битово водоснабдяване на обществени и частни сгради;
· Използването на геотермалната вода като алтернативен източник на енергия;
· Развитие на производство, свързано с бутилиране на минералната вода за питейни нужди;
· Развитие на геотермално промишлено рибовъдство;
· Развитие на алтернативни форми на земеделие, включващи оранжерийно производство;
· Развитие на балнеологията, лечебния и спа туризъм – водните ресурсите от находището в Ерма река са с лечебно-профилактични свойства при стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни, бъбречно-урологични, метаболитни и др. заболявания;
· Използване на геотермалната енергия за производство на електрическа енергия, като след обследване от специалисти може да се предоставят и допълнителни технически параметри.

България разполага със значителен потенциал за използване на минералната вода на първо място за питейно-битови цели, лечение, СПА, отдих, спорт, отопление и др., но към момента само 15 % от наличните ресурси са оползотворени. Изключително малко са високотемпературните находища от над 60-70°С и то с потенциал да бъдат използвани за геотермална енергия, каквото е находището в с. Ерма река, открито през 1965 г. в землището на с. Ерма река, намиращо се на около 14 км от гр. Златоград, чийто ресурси отговарят на двата критерия - минерални и геотермални води. При избора, дали минералната вода да се ползва за туризъм или за производство на енергия, водещ критерий е качеството на минералната вода съгласно балнеологичните оценки на Министерство на здравеопазването. Балнеологичната оценка на сондаж „Ерма река“ доказва нейните лечебно-профилактични свойства, отговарящи на изискванията на Наредба 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите. 

Златоград е едно от населените места в страната с най-големи перспективи за използване на геотермалната енергия. От друга страна, минералната вода може да превърне Златоград във водеща СПА дестинация, което означава целогодишни възможности за туризъм. 

4. [bookmark: _Toc87526802]Външни енергийни източници
4.1. Въглища
Основният вид енергиен източник, който се използва в Община Златоград е биомаса – дърва за горене и въглища, както в обществения сектор, така и сред населението. Докато в обществения сектор потреблението на дърва за горене e несъществено, то потреблението им сред населението се увеличава.
4.2. Топлинна енергия и топлоснабдяване
За изграждането на геотермална отоплителна система в град Златоград е налице одобрен работен проект и издадени разрешения за строеж по подобекти. Инвестиционният проект включва изпълнението на специфични по своя характер четири подобекта:
· Подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник” - изпълнен; 
· Подобект 2 „Външен топлопровод от водовземно съоръжение с. Ерма река до Геотермалната централа в гр. Златоград с дължина 13.5 км”; 
· Подобект 3 „Геотермална централа” – доизграждане и оборудване;
· Подобект 4 „Градска топлопреносна мрежа и абонатни станции до 8 обекта с обществено предназначение на територията на град Златоград”.

Инвестиционният проект технологично може да бъде изпълняван по подобекти, като се осигурява финансиране за СМР по подобекти, следвайки тяхната хронология – подобект 1, подобект 2, подобект 3, подобект 4.

До момента Община Златоград реализира със средства от ПУДООС първата част от необходимите дейности за ефективната експлоатация на находището при Ерма река: Подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник“. Продължаването на дейностите по реализация на цялостния проект, включващ още „Външен топлопровод от водовземно съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград”, „Геотермална централа”, „Градска топлопреносна мрежа и абонатни станции до 8 обекта с обществено предназначение на територията на гр. Златоград”.  За оползотворяване на възможностите на геотермалните ресурси за развитие на икономиката се предвижда доразвитие на проекта, вкл. проектиране на разпределителни станции за минералната вода и изграждане на техническа инфраструктура за балнеолечение в Златоград.

4.3. Течно гориво за общинските сгради и градския транспорт
Част от общинските сгради използват електроенергия за отопление и охлаждане,  друга част се отоплява с котли на биомаса – основно пелети. Данните са представени в Таблица 17 Общински сграден фонд - въведени мерки за подобряване на енергийната ефективност в публичния сектор

Горивото за транспорта използван от общинските услуги и нужди е разновиден – дизелово гориво, бензин и пропан-бутан, като се взима под внимание публичен транспорт, транспорт свързан с образование и наука и всички общински транспортни дейности.
В следващата графика са представени данни за потреблението на горива в сектор „общински транспорт“:
[bookmark: _Toc87526839]Фигура 5 Потребление на горива в общински транспорт – Златоград, L

Източник на информация: Общинска администрация Златоград
5. [bookmark: _Ref85708504][bookmark: _Ref85708510][bookmark: _Ref85708514][bookmark: _Toc87526803]Общинска политика за енергийна ефективност в периода до 2020 г.
В предходния програмен период Община Златоград изпълнява План за действие за устойчиво енергийно развитие 2015 - 2020 г. и Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2014 – 2020 г. През последните години в Община Златоград са осъществени редица енергоефективни мероприятия, които освен че водят до съществени икономии на средства за енергийно обезпечаване на структурите, спомагат и за подновяване както на материално техническата база и енергийното оборудване, така и на сградния фонд.
Мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд са предприети, чрез изпълнени проекти за ЕЕ във всички образователни и публични сгради. Изпълнени са и мерки за подобряване енергийната ефективност в жилищния сектор. 
В следващата графика е представен размерът на инвестициите в периода 2015 – 2021 за подобряване на енергийната ефективност:
[bookmark: _Toc87526840]Фигура 6 Размер на инвестициите в периода 2015 – 2021 за подобряване на енергийната ефективност в Община Златоград

Източник на информация: Общинска администрация Златоград, Годишни отчети за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ, Собствени изчисления
Над 13 600 хил.лв. са общите инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд на публичния и жилищен сектор и намаляване консумацията на ел. енергия от уличното осветление, чрез въвеждане на енергийно ефективно улично осветление в населените места. 
5.1. Изпълнени мерки за ЕЕ в публичния сектор
В следващите таблици са представени групираните по сектори изпълнени мерки в периода 2015 - 2021 за ЕЕ и постигнатият ефект от тях, в т.ч. спестена ел. енергия и емисии СО2 от публичния сектор. Данните са обобщени на база годишните отчети за изпълнение на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ, предоставени от Общинска администрация Златоград.
[bookmark: _Toc87526824][bookmark: _Hlk87086349]Таблица 11 Изпълнени мерки за ЕЕ и постигнат ефект – образователна сфера в Община Златоград
	Име на сградата
	РЗП
	№ на сертификат за ЕХ
	Изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ
	Източници на финансиране
	Постигнат ефект

	
	
	
	
	
	Общо спестена ел.енергия годишно (MWh/год.)
	Спестени средства  (хил.лв./год.)
	Спестени емисии CO2 (тона/год.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	ОУ "Св. СВ. Кирил и Методий"
	1 531,0
	357 РЕК 003
	Топлинно изолиране на 506,45 m2 студен покрив от вътрешната страна на покривната плоча
	МОН
	20,57
	0,93
	16,84

	ОУ "Св. СВ. Кирил и Методий"
	1 531,0
	357 РЕК 003
	Топлинно изолиране на 706,3 m2 външните стени с EPS и 168,8 m2 външните стени с XPS
	МОН
	62,59
	2,82
	51,26

	ДГ "Радост" 
	1 601,0
	 
	подмяна на покрив на сградата и ремонт на санитарните помещения
	Министерство на образованието и науката
	0,00
	 
	0,00

	ОУ "Св. СВ. Кирил и Методий" с. Долен
	1 531,0
	357 РЕК 003
	подмяна на дограмата
	Министерство на образованието и науката
	95,12
	4,285
	77,90

	СУ "Антим І"
	5 770,0
	120ЕНР015
	ремонт на покрив и подмяна на дограма
	Министерство на образованието и науката
	74,11
	10,612
	60,70

	ДГ "Радост" гр. Златоград
	1 601,0
	273ЕСК005
	подмяна на съществуващият нафтов котел с комбиниран котел на пелети и дърва и реконструкция на вътрешна инсталация - демонтаж на стара тръбна мрежа и монтаж на нова
	Програма  BG04 „Енергийна ефективност възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
	61,12
	11,00
	50,05

	ДГ "Щастливо детство" с. Старцево
	1 443,0
	273ЕСК006
	подмяна на съществуващият нафтов котел с комбиниран котел на пелети и дърва и реконструкция на вътрешна инсталация - демонтаж на стара тръбна мрежа и отоплителни тела и монтаж на нова
	Програма  BG04 „Енергийна ефективност възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
	48,88
	8,80
	40,04

	ОУ "В.Левски" гр. Златоград
	7 450,0
	260ПКМ004
	подмяна на стар котел с котел с пелети, демонтаж на стара тръбна мрежа и монтаж на нова, демонтаж на стари радиатори и монтаж на нови
	Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”  по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 
	264,00
	63,46
	216,22

	СУ "Антим I" гр. Златоград
	5 770,0
	260ПКМ003
	подмяна на стар котел с котел с пелети, демонтаж на стара тръбна мрежа и монтаж на нова, демонтаж на стари радиатори и монтаж на нови
	Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”  по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 
	151,00
	36,22
	123,67

	Постигнат ефект от въведените мерки за ЕЕ в образователната сфера:
	777,390
	138,12
	636,675


[bookmark: _Toc87526825]Таблица 12 Изпълнени мерки за ЕЕ и постигнат ефект – здравна инфраструктура в Община Златоград
	Име на сградата
	РЗП
	№ на сертификат за ЕХ
	Изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ
	Източници на финансиране
	Постигнат ефект

	
	
	
	
	
	спестени дърва и биомаса (t/ год.)
	спестена ел.енергия годишно (MWh/год.)
	Спестени средства  (хил.лв./год.)
	Спестени емисии CO2 (тона/год.)

	МБАЛ "проф. д-р Асен Шопов"
	6 414,0
	030ИГП067
	подмяна на дограма
	Проект "Красива България" - Министерство на труда и социалната политика
	147,45
	22,03
	11,66
	42,14

	Здравна служба село Старцево
	555,5
	 
	подмяна на покрив, топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма
	Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VА
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МБАЛ "проф. д-р Асен Шопов"
	6 414,0
	030ИГП067
	подмяна на дограма на Хирургично отделение
	бюджет на Община Златоград
	0,00
	4,41
	2,33
	3,61

	Постигнат ефект от въведените мерки за ЕЕ в здравна инфраструктура:
	147,45
	26,44
	13,99
	45,75

	
	Общо горива и ел. енергия ((MWh/год.): 586,44
	
	


[bookmark: _Toc87526826]Таблица 13 Изпълнени мерки за ЕЕ и постигнат ефект – административни сгради в Община Златоград
	Име на сградата
	РЗП
	№ на сертификат за ЕХ
	Изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ
	Източници на финансиране
	Постигнат ефект

	
	
	
	
	
	Общо спестена ел.енергия годишно (MWh/год.)
	Спестени средства  (хил.лв./год.)
	Спестени емисии CO2 (тона/год.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Общинска администрация
	3 855,0
	260ПКМ002
	подмяна на стар котел с котел с пелети, демонтаж на стара тръбна мрежа и монтаж на нова, демонтаж на стари радиатори и монтаж на нови
	Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”  по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 
	135,00
	32,047
	110,57

	Районен съд и Районна прокуратура град Златоград
	1 348,0
	095АНД394
	Топлинно изолиране на външните стени, подмяна на метални врати и дървена дограма с PVC дограма и врати, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под, подмяна на осветление с енергоспестяващо, подмяна на горелка на котел и монтиране на автоматичен регулатор на отопление.
	Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
	151,92
	19,090
	124,42

	Районно управление Златоград
	1 163,3
	095АНД382
	топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, изолация на под, регулатор на отопление
	Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
	94,17
	17,230
	77,13

	Гранична полицейска служба гр. Златоград
	309,0
	095АНД391
	топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, изолация на под, смяна на котел, смяна на осветление
	Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
	89,92
	6,520
	73,64

	Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Златоград
	1 008,9
	095АНД383
	топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, изолация на под, смяна на осветление, конструктивно укрепване
	Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
	132,49
	10,780
	108,51

	Постигнат ефект от въведените мерки за ЕЕ в административни сгради:
	603,50
	85,67
	494,27


[bookmark: _Toc87526827]Таблица 14 Изпълнени мерки за ЕЕ и постигнат ефект – модернизирано енергоефективно улично осветление в Община Златоград
	Тип на проекта
	наименование
	Изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ
	Източници на финансиране
	Постигнат ефект

	
	
	
	
	Общо спестена ел.енергия годишно (MWh/год.)
	Спестени средства  (хил.лв./год.)
	Спестени емисии CO2 (тона/год.)

	
	
	
	
	
	
	

	Улично осветление
	Eнергоефективна модернизация на улично осветление в град Златоград
	Подменени са 860 бр натриеви лампи с  LED лампи , 63 бр. паркови лампи с LED осветление, 246 бр. лампи  с  LED  (30W) 
	Общински Бюджет
	65
	 
	53,235

	Улично осветление
	с. Долен
	подмяна на натриевите лампи с  LED осветители
	Общински бюджет
	0,03
	4,50
	0,02

	Улично осветление
	с. Ерма река
	подмяна на натриевите лампи с  LED осветители
	Общински бюджет
	0,06
	8,84
	0,05

	Улично осветление
	с. Аламовци
	подмяна на натриевите лампи с  LED осветители
	Общински бюджет
	10,83
	1,531
	8,87

	Улично осветление
	с. Кушла
	подмяна на натриевите лампи с  LED осветители
	Общински бюджет
	4,04
	0,571
	3,31

	Улично осветление
	с. Пресока
	подмяна на натриевите лампи с  LED осветители
	Общински бюджет
	6,79
	0,96
	5,56

	Улично осветление
	с. Цацаровци
	подмяна на натриевите лампи с  LED осветители
	Общински бюджет
	7,44
	1,051
	6,09

	Улично осветление
	с. Страшимир
	подмяна на натриевите лампи с  LED осветители
	Общински бюджет
	7,76
	1,097
	6,36

	Улично осветление
	ул.Беловидово, кв. Граничар, гр.Златоград
	подмяна на натриевите лампи с  LED осветители
	Общински бюджет
	0
	 
	0

	Постигнат ефект от въведено енергоефективно осветление:
	101,95
	18,55
	83,50



В резултат на въведените мерки за енергийна ефективност в публичния сектор в община Златоград е постигнати значителни спестявания на емисии CO2, в т.ч. над 636 т./ год. в образователната сфера, където всички сгради са с изпълнени мерки за ЕЕ, над 494 т./ год. от подобрената ЕЕ на административните сгради, 83 т./ год. след модернизацията на уличното осветление. Значителни са и спестените средства за ел. енергия, данните са представени на следващата графика:
[bookmark: _Toc87526828]Таблица 15 Постигнат ефект от изпълнението на мерки за подобряване на ЕЕ в публичния сектор

[bookmark: _Hlk87272561]Източник на информация: Общинска администрация Златоград, Годишни отчети за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ, Собствени изчисления
5.2. Изпълнени мерки за ЕЕ в жилищния сектор
Община Златоград работи активно за повишаване енергийната ефективност на жилищния сектор. В периода 2015 – 2021 г. са изпълнени общо 17 проекта, в т.ч. 7 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) и 10 проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  (ОПРР) за повишаване на енергийната ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, преминали в по-горен клас на енергопотребление – клас „С“, клас „В“ и клас „А“. В резултат от изпълнените мерки по сградите, се реализират значителни годишни спестявания на емисии на парникови газове – въглероден диоксид (СО2), което допринася както за удължаване на жизнения цикъл на сградите, така и за подобряване чистотата на въздуха. Общо 24 многофамилни жилищни сгради и 24 блока са с подобрена енергийна ефективност в резултат на изпълнените проекти.
В следващата таблица е представен Регистър на сградите /входовете в режим на етажна собственост на територията на Община Златоград, в който са отбелязани блоковете с изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност по НПЕЕМЖС и ОПРР:
[bookmark: _Toc87526829]Таблица 16 Блокове с изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност по НПЕЕМЖС и ОПРР
Легенда:
	
	Подобрена ЕЕ по проект, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  (ОПРР)

	
	Подобрена ЕЕ по проект, финансиран от Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)



	бл. №
	№ вход
	Административен адрес: гр.Златоград, ул. №
	Идентификатор по кад.карта
	Год.на построяване на сградата
	Вид на строителната система
	Бр.вхо-дове
	Бр.етажи /жилищни+ търговски или други/
	Бруто застр. площ на сградата/входа
	Бр.ап.на етаж
	Бр.   самост. обекти /жилищни/ в сградата/входа
	Застр.  площ на сградата/входа

	 блок  "Минстрой"
	_
	ул."Рожен" № 3
	33.348.1
	1987 г.
	масивна монолитна
	1
	9+1
	4050
	 -
	81
	450

	„Блок 2 „Рожен“
	 
	Блок 2 „Рожен" №1
	33.336.1
	1977 г.
	пакето-
повдигнати плочи
	1
	10
	3410
	4
	40
	341

	блок № 1
	_
	ул."Ахрида" №  7
	33.334.1
	1976 г.
	пакето-повдигнати плочи
	1
	10
	3450
	4
	40
	345

	блок № 3
	_
	ул."Ахрида" №  9
	33.338.1
	1978 г.
	пакето-повдигнати плочи
	1
	10
	3450
	4
	40
	345

	блок "СМК"
	_
	ул."Ахрида" № 11 
	33.424.1
	1973 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	740
	3
	12
	185

	блок № 198
	А
	ул."Ахрида" № 15
	33.252.1
	1977 г.
	масивна монолитна
	2
	5
	1057,5
	4
	16
	211,5

	
	Б
	ул."Ахрида" № 15
	33.252.1
	1977 г.
	
	
	
	1102,5
	3
	12
	220,5

	блок № 199
	А
	ул."Ахрида" № 17
	33.257.1
	1977 г.
	масивна монолитна
	2
	4+1
	1145
	4
	16
	229

	
	Б
	ул."Ахрида" № 17
	33.257.1
	1977 г.
	масивна монолитна
	2
	4+1
	980
	3
	12
	196

	блок № 197
	А
	ул."Миньорска" № 6
	33.331.1
	1975 г.
	масивна монолитна
	2
	4+1
	1057,5
	3
	12
	211,5

	
	Б
	ул."Миньорска" № 6
	33.331.1
	1975 г.
	масивна монолитна
	2
	4+1
	1057,5
	3
	12
	211,5

	блок № 200
	А
	ул."Миньорска" № 8
	33.251.1
	1983 г.
	панелна
	4
	5 (4)
	1185
	3
	15
	237

	
	Б
	ул."Миньорска" № 8
	33.251.2
	1983 г.
	панелна
	4
	5 (4)
	1045
	3
	15
	209

	
	В
	ул."Миньорска" № 8
	33.251.3
	1983 г.
	панелна
	4
	5 (4)
	1030
	3
	15
	206

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Г
	ул."Миньорска" № 8 
	33.251.4
	1983 г.
	панелна
	4
	4 (5)
	840
	3
	12
	210
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	блок № 201
	А
	ул."Ахрида" № 13
	33.259.3
	1996 г.
	панелна
	3
	4
	856
	3
	12
	214
	

	
	Б
	ул."Ахрида" № 13
	33.259.2
	1996 г.
	
	
	5
	1230
	3
	15
	246
	

	
	В
	ул."Ахрида" № 13
	33.259.1
	1996 г.
	
	
	4
	864
	3
	12
	216
	

	блок № 170
	_
	ул."Ст.Стамболов" № 31
	33.246.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	896
	4
	16
	224
	

	блок № 171
	_
	ул."Ст.Стамболов" № 29
	33.246.2
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	900
	4
	16
	225
	

	блок № 172
	_
	ул."Ст.Стамболов" № 27
	33.246.3
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	888
	4
	16
	222
	

	блок № 173
	_
	ул."Ст.Стамболов" № 25
	33.450.8
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	820
	3
	12
	205
	

	блок № 174
	А
	ул."Ст.Стамболов" № 21
	33.450.6
	1964 г.
	масивна монолитна
	2
	3
	333
	2
	6
	111
	

	
	Б
	ул."Ст.Стамболов" № 21
	33.450.6
	1964 г.
	масивна монолитна
	2
	3
	333
	2
	6
	111
	

	блок № 175
	А
	ул. "Стефан Стамболов“ № 23
	33.450.7
	1969 г.
	масивна монолитна
	2
	3
	331,5
	2
	6
	110,5
	

	
	Б
	ул. "Стефан Стамболов“ № 23
	
	
	
	
	
	331,5
	2
	6
	110,5
	

	блок № 176
	А
	ул."Ст.Стамболов" № 19
	33.450.5
	1969 г.
	масивна монолитна
	2
	3
	337,5
	2
	6
	112,5
	

	
	Б
	ул."Ст.Стамболов" № 19
	33.450.5
	1969 г.
	масивна монолитна
	2
	3
	337,5
	2
	6
	112,5
	

	блок № 177
	А
	ул."Ст.Стамболов" № 15
	33.450.4
	1969 г.
	масивна монолитна
	2
	3
	336
	2
	6
	112
	

	
	Б
	ул."Ст.Стамболов" № 15
	33.450.4
	1969 г.
	масивна монолитна
	2
	3
	336
	2
	6
	112
	

	блок № 178
	А
	ул."Ст.Стамболов" № 13
	33.450.3
	1969 г.
	масивна монолитна
	2
	3
	334,5
	2
	6
	111,5
	

	
	Б
	ул."Ст.Стамболов" № 13
	33.450.3
	1969 г.
	масивна монолитна
	2
	3
	334,5
	2
	6
	111,5
	

	блок "Горубсо"
	-
	ул."Ст. Стамболов" № 2
	33.324.5
	 
	масивна монолитна
	1
	2/6
	 
	-
	46
	699
	

	блок № 195 (до РПУ)
	-
	ул."Ст.Стамболов" № 9
	33.451.1
	1966 г.
	масивна монолитна
	1
	2
	354
	2
	4
	177
	

	блок № 179
	_
	ул."Ст. Стамболов" № 10
	33.438.3
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	836
	3
	12
	209
	

	 блок № 180
	_
	ул."Ст. Стамболов" № 14
	33.438.2
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	836
	3
	12
	209
	

	блок № 181
	 
	ул. „Стефан Стамболов“ №16
	33.438.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	832
	3
	12
	208
	

	блок № 182
	 
	ул. "Стефан Стамболов"12
	33.438.4
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	896
	4
	16
	224
	

	блок № 183
	-
	ул."Ст. Стамболов" № 18
	33.438.5
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	824
	3
	12
	206
	

	блок № 196
	А
	ул."Ст.Стамболов" № 37
	33.239.1
	1973 г.
	масивна монолитна
	2
	5
	1027,5
	3
	15
	205,5
	

	
	Б
	ул."Ст.Стамболов" № 37
	
	
	
	
	
	1027,5
	3
	15
	205,5
	

	блок "ВВС"
	_
	ул."Хан Аспарух" № 4
	35.407.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	896
	3
	12
	224
	

	блок № 184
	 
	ул."Хан Аспарух" № 10
	35.407.4
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	900
	3
	12
	225
	

	блок № 185
	_
	ул."Хан Аспарух" № 8
	35.407.3
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	888
	3
	12
	222
	

	блок № 186
	 
	ул."Хан Аспарух" № 6
	35.407.2
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	892
	3
	12
	223
	

	блок № 188
	 
	ул."Хан Аспарух" № 12
	35.420.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	1076
	4
	16
	269
	

	блок № 189
	_
	ул."Хан Аспарух" № 14
	34.875.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	1084
	4
	16
	271
	

	блок № 187
	 
	ул."Беловидово" № 13
	35.402.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	892
	3
	12
	223
	

	блок № 190
	А
	ул."Беловидово" № 15
	35.418.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	2
	3+1
	864
	3
	9
	216
	

	
	Б
	ул."Беловидово" № 15
	35.418.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	2
	3+1
	864
	3
	9
	216
	

	блок № 191
	А
	ул"Беловидово" № 17
	35.419.2
	1964 г.
	масивна монолитна
	2
	3+1
	870
	3
	9
	217,5
	

	
	Б
	ул"Беловидово" № 17
	35.419.2
	1964 г.
	масивна монолитна
	2
	3+1
	870
	3
	9
	217,5
	

	блок №  192
	А
	ул"Беловидово" № 19
	35.419.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	2
	3+1
	878
	3
	9
	219,5
	

	
	Б
	ул"Беловидово" № 19
	35.419.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	2
	3+1
	878
	3
	9
	219,5
	

	сграда "Стария съвет"
	 
	ул. "Беловидово" № 23
	35.410.1
	1942
	масивна-монолитна
	1
	3
	110
	 
	25
	370
	

	блок № 193
	А
	ул"Беловидово" № 25
	35.417.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	2
	3+1
	870
	3
	9
	217,5
	

	
	Б
	ул"Беловидово" № 25
	35.417.1
	1964 г.
	масивна монолитна
	2
	3+1
	870
	3
	9
	217,5
	

	блок № 195 A
	А
	ул"Беловидово" № 33
	34.816.11
	1966 г.
	масивна монолитна
	2
	3+1
	876
	3
	9
	219
	

	
	Б
	ул"Беловидово" № 33
	34.816.11
	1966 г.
	масивна монолитна
	2
	3+1
	876
	3
	9
	219
	

	блок №  7
	А
	ул"Беловидово" № 145
	34.20.1
	1991 г.
	панелна
	2
	4
	840
	3
	12
	212
	

	
	Б
	ул"Беловидово" № 145
	34.20.2
	1991 г.
	панелна
	2
	5
	1275
	4
	20
	255
	

	блок №8
	 
	ул. Беловидово №147, бл.8
	34.20.3
	1991 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	964
	3
	12
	241
	

	блок №4
	 
	ул. „България“ №182, бл.4
	32.225.1
	1980 г
	пакето-повдигнати плочи
	1
	10
	3359,5
	5
	50
	335,95
	

	блок № 5
	-
	бул."България" № 186
	32.227.2
	1981 г
	пакето-повдигнати плочи
	1
	10
	3340
	5
	50
	334
	

	блок № 6
	-
	бул."България" № 184
	32.227.1
	1985 г
	пакето-повдигнати плочи
	1
	10
	3340
	5
	50
	334
	

	блок №  128
	А
	бул."България" № 128
	35.7.1
	1969 г
	масивна монолитна
	2
	4
	848
	3
	12
	212
	

	
	Б
	бул."България" № 128
	35.7.1
	1969 г
	масивна монолитна
	2
	4
	848
	3
	12
	212
	

	блок № 194
	А
	бул."България" № 124
	35.90.1
	1964 г
	масивна монолитна
	2
	3+1
	857
	3
	9
	214,25
	

	
	Б
	бул."България" № 124
	35.90.1
	1964 г
	масивна монолитна
	2
	3+1
	857
	3
	9
	214,25
	

	сграда бивш "Пионерски дом"
	 
	бул. "България" № 114
	35.106.1
	1967 г.
	монолитна
	2
	2
	600
	 
	11
	 
	

	жил. блок
	_
	с. Старцево - ул. "В. Левски" № 24
	 
	1974 г.
	масивна
	1
	5
	 
	 
	18
	252
	

	блок "Златолист"
	-
	ул."Ст.Стамболов" № 35
	33.240.1
	1971 г.
	масивна монолитна
	1
	4
	1084
	4
	14
	271
	



6. [bookmark: _Ref86854677][bookmark: _Toc87526804]Анализ на състоянието на общинския сграден фонд и потреблението на енергия и горива в него  
За разработването на програмата е извършен анализ на състоянието на общинския сграден фонд, като са взети предвид всички въведени мерки за подобряване на енергийната ефективност в публичния сектор. Данните по сфери са представени в следващата таблица:

[bookmark: _Ref87370245][bookmark: _Toc87526830]Таблица 17 Общински сграден фонд - въведени мерки за подобряване на енергийната ефективност в публичния сектор
	Институция
	Информация за сградата 
	Вид отопление
	Мерки за ЕЕ 
	Вид мерки за ЕЕ - топлинно изолиране

	
	
	
	
	покрив
	стени
	дограма

	Сфера образование – детски градини, ясли и други образователни институции

	ДГ „Снежанка”                       гр. Златоград
	Поземлен имот с идентификатор 31111.34.819 по кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 2 480 кв.м., ведно с масивна (двуетажна + приземен етаж) сграда – детска градина “Снежанка” с идентификатор 31111.34.819.1 и със застроена площ 436 кв.м. 
	Нафтен котел
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност
	да
	да
	да

	ДГ „Радост”
гр. Златоград
	Поземлен имот с идентификатор 31111.33.469 по кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 2 644 кв.м, ведно с масивна (двуетажна + приземен етаж) сграда – детска градина “Радост” с идентификатор 31111.33.469.1 и със застроена площ 518 кв.м. 
	Комбиниран котел на пелети и дърва.
Съществува възможност и за използване на нафта.
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност
	не
	да
	да

	ДГ "Щастливо детство"  с. Старцево
	ОДЗ "Щастливо детство" с. Старцево - масивна двуетажна сграда и приземен етаж със застроена площ - 592 кв. м. Обща площ на парцела - 2 500 кв. м.
	комбиниран котел на пелети и дърва
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност
	не
	да
	да

	ДГ „Детски свят” с. Долен
	Сграда масивна на два етажа и приземен етаж със застроена площ - 480 кв. м. Дворно място - 2 400 кв.м.
	Електрическа енергия
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност
	не
	да
	да

	ДГ “Детелина” с. Ерма река
	Помещава се в сградата на кметство с. Ерма река – 3 етаж.
	Електрическа енергия. Възможност и за отопление с дърва.
	Добро състояние на сградата. Частично са изпълнени мерки по енергийна ефективност.
	не
	не
	да

	Детска ясла „Мир”, гр. Златоград
	два етажа и приземен със застроена площ - 430 кв. м. Конструкция - масивна стоманобетонна Година на построяване - 1967 г. 
	Нафтен котел
	Ремонтни работи по фасади на сграда, подобрена енергийна ефективност
	не
	да
	да

	Сфера образование – училища

	СУ „Антим І”                           гр. Златоград

	ПИ 31111.35.129 по КК на гр. Златоград, целият с площ 7 360 кв.м., ведно с 5 (пет) масивни сгради:
- триетажна сграда 31111.35.129.1 със ЗП 461 кв.м. 
- четириетажна сграда 31111.35.129.2 със ЗП 734 кв.м. 
- едноетажна сграда 31111.35.129.3 със ЗП 84 кв.м. 
- едноетажна сграда 31111.35.129.4 със ЗП 184 кв.м. 
- едноетажна сграда 31111.35.129.5 със ЗП 20 кв.м. 
	комбиниран котел на пелети и дърва

Съществува възможност и за използване на нафта.
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност
	да
	да
	да

	ОУ „Васил Левски”                     гр. Златоград
	Сграда - масивна на два етажа със застроена площ - 521 кв. м. - стара. 
Сграда - ново училище масивна на четири етажа - приземен етаж със застроена площ - 1485 кв. м. 
Плувен басейн - 923 кв. м. 
	комбиниран котел на пелети и дърва
Съществува възможност и за използване на нафта.
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност
	да
	да
	да

	СУ „Свети Княз Борис І”                      с. Старцево
	Земя с площ 6 941,90 кв.м., представляваща УПИ V-413 „Училище”, кв. 35 по ПУП на с. Старцево. В имота са застроени:
- масивна триетажна сграда “УЧЕБЕН КОРПУС” със застроена площ от 721 кв.м. 
- масивна четириетажна сграда “УЧЕБЕН КОРПУС” със застроена площ от 285 кв.м. 
- масивна двуетажна сграда със застроена площ от 195 кв.м. 
- масивна двуетажна сграда “СПОРТНА ЗАЛА” със застроена площ от 317 кв.м. 
	Котел с нафта
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност
	не
	не
	да

	ОУ "Васил Левски",                    с. Ерма река
	Масивна двуетажна сграда и приземен етаж със застроена площ 550 кв. м. 
	Твърдо гориво – дърва
/Използваните помещения са с подменена дограма. На  останалите помещения не е подменена дограмата./   
	Не са изпълнени мерки по
енергийна ефективност, извършено е обследване за ЕЕ
	не
	не
	Частично за сградата. 

	ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Долен
	Сграда масивна на два етажа и приземен етаж със застроена площ - 520 кв.м. Дворно място - 4700 кв.м.
	Котел на пелети
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност и извършени ремонтни дейности
	да

	да

	да

	Други образователни институции

	ЦПЛР (в една сграда със ЦСРИ и обществена трапезария)
	Двуетажна сграда 31111.35.744.2 със ЗП 260 кв.м. (двеста и шестдесет квадратни метра) – сграда за образование. Построена 1969 г.
	Електрическа енергия
	Не са изпълнени мерки за ЕЕ.
Създадена проектна готовност: изготвен е технически проект за внедряване на енергоефективни мерки
	не
	не
	не

	Административни сгради

	Общинска администрация 
	Административна сграда: етажи - приземен, втори, трети, четвърти, пети от осеметажна масивна сграда, построена през 1979 г. Застроена площ на приземен и втори етаж - 800 кв. м. Застроена площ на трети, четвърти, пети етажи - 360 кв.м. Сградата е масивна стоманобетонна построена през 1979 г. 
	комбиниран котел на пелети и дърва
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност
	да
	да
	да

	кметство – с. Старцево
	Втори етаж от триетажна масивна сграда, със застроена площ от 258 кв.м. Намира се в кв.34, парцел първи по плана на с.Старцево.
	Котел на дърва
	Частично изпълнени мерки по енергийна ефективност.
Проектна готовност за ремонт на покрив
	не
	да
	да

	кметство – с.Долен
	Част от първи етаж, с площ 65 кв.м. и втори етаж от триетажна масивна комплексна административна сграда. Година на построяване:1991 г. Парцел с обща площ 640 кв.м. Намира се в квартал 19, парцел 8-ми по ЗРП на с.Долен. Помещава се и читалище „Искра“ в сградата.
	Електрическа енергия и твърдо гориво - дърва
	Не са изпълнени мерки по енергийна ефективност.
Проектна готовност за ремонт на покрив
	не
	не
	не

	кметство – с. Аламовци
	Двуетажна масивна сграда с избен етаж със застроена площ 81 кв.м., представляваща адм.сграда на кметство с.Аламовци, построена в УПИ 5 – 72 в кв.12 по ПУП на с.Аламовци. Общата площ на парцела е 600 кв.м., година на построяване на сградата – 1963 г. Има обособен кабинет за Здравна служба.
	дърва
	Не са изпълнени мерки по енергийна ефективност.
Проектна готовност за ремонт на покрив
	не

	не
	не

	стара сграда на кметство – с. Ерма река
	двуетажна сграда - застроена площ на първи етаж - 132, 80 кв. м., на втори етаж - 240 кв.м., конструкция – масивна, година на построяване - 1960 г. площ на парцела - 1460 кв. м.
	
	Не са изпълнени мерки по ЕЕ.
Проектна готовност: технически проект за внедряване на енергоефективни мерки
	
	
	

	кметство – с.Ерма река
	1-ви етаж – административни помещения на кметство с.Ерма река. ЗП – 156 кв.м.
2-ри етаж - административни помещения на кметство с.Ерма река. ЗП – 278 кв.м.
3-ти етаж – Здравна служба, ЗП – 301 кв.м.
Сградата се намира в парцел ХII-КАС, кв.38 по КРП на с.Ерма река.
	Електрическа енергия
	Не са изпълнени мерки по енергийна ефективност. Проектна готовност за ремонт на покрив и внедряване на мерки за ЕЕ.
	не
	не
	частично

	Здравеопазване

	МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“
	сграда на пет етажа + приземен етаж със застроена площ 677 кв. м. - болница сграда на два етажа + приземен етаж със застроена площ 794 кв. м. - поликлиника гаражи едноетажни със застроена площ 190 кв. м. конструкция на сградите - масивни, стоманобетонни година на построяване - 1973 г. незастроено място от 8 306 кв. м. обща площ на парцела 9 777 кв. м.
	Котел с дърва
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност, но не в пълен обхват съгласно извършено обследване за ЕЕ
	да
	не
	Да (високо тяло - изцяло, поликлиника - частично)

	Здравна служба – село Старцево
	Триетажна масивна сграда с площ 185 кв.м. Разположена в УПИ XV – Здравна служба, кв.22 по КРП на с.Старцево.
	Електрическа енергия
	Изпълнени мерки по енергийна ефективност
	не
	да
	да

	Здравна служба с. Долен
	Стоманобетонна, монолитна сграда на три нива със ЗП 132,21 кв.м. Разположена в УПИ XV – Здравна служба, кв.20 по КРП на с.Долен.
	Електрическа енергия
	Не са изпълнени мерки по ЕЕ.
	не
	не
	не

	Сгради – социални услуги

	ЦСРИ (в една сграда със ЦПЛР и обществена трапезария)
	гр. Златоград,  ул. ”Славей” № 1
двуетажна сграда 31111.35.744.2 със ЗП 260 кв.м. (двеста и шестдесет квадратни метра) – сграда за образование. Построена 1969 г.
	Електрическа енергия
	Не са изпълнени мерки по ЕЕ. 
Проектна готовност: технически проект за внедряване на енергоефективни мерки
	не
	не
	да

	Дневен център за деца и младежи с увреждания „Зора“ (съвместно с ДЯ „Мир“)
	Двуетажна сграда с приземен етаж, със ЗП430 кв.м., построена през 1967 г. Сградата е масивна и стоманобетонна. Намира се на ул.”Беловидово” № 35 в град Златоград.
	Нафтен котел
	Изпълнени ремонтни работи по фасади на сграда, подобрена е енергийната ефективност
	не
	да
	да

	ЦОП и ученическо общежитие
	Четириетажна сграда със ЗП 517 кв.м. – общежитие. 50 кв.м. от нея се ползват от ЦОП.
ПИ с РЗП 2712 кв.м., ведно с две масивни сгради. Кв.74 по ПУП на гр. Златоград, ул.“Славей“, №1.
	Електрическа енергия
	Не са изпълнени мерки по ЕЕ.

	не
	не
	Подменена е дограмата само на помещенията, ползвани от ЦОП.

	Читалища

	НЧ „Прогрес“ с. Старцево
	Имот пл. № 293 - застроени 2 МСБЖ (Читалище) върху 378 кв. м.
	Електрическа енергия
	Не са изпълнени мерки по ЕЕ.
	
	
	

	НЧ „Орфей“ с. Ерма река
	Парцел І - културен дом, пл. № 206 - двуетажна масивна сграда (Читалище) със застроена площ 400 кв. м.
	Електрическа енергия
	Не са изпълнени мерки по ЕЕ.
	
	
	

	Сгради, свързани с културно наследство

	„Музей Килийно училище“
	Застроена площ 46 кв.м., находяща се в ПИ311111.33.339 по КК на град Златоград, за който се отрежда УПИ I- Църква, кв.79 по ПУП на гр. Златоград, ул.“Пеньо Пенев“ №1
	
	Не са изпълнени мерки по ЕЕ.
	не
	не
	не

	Сграда „Взаимно училище“  
	Сградата се намира в УПИ II – Музей, кв.22 по ПУП на град Златоград, с площ 1885 кв.м., ведно със застроена 150кв.м. двуетажна сграда “Музей  на просветното дело в Средните Родопи“
	Електрическа енергия
	Сградата е консервирана и реставрирана. Изпълнени са частично мерки по ЕЕ.
	да
	
	да

	Общинска сграда, в която се помещава „Музейна сбирка на пощите и далекосъобщенията“
	2/3 идеални части от ПИ с идентификатор 31111.31.308 по КК на гр. Златоград, целият с площ 288 кв.м., ведно с 2/3 и.ч. от масивна двуетажна сграда – паметник на културата, със ЗП 132 кв.м. Начин на ползване: за архитектурен паметник на културата. 
	Електрическа енергия
	Сградата е консервирана и реставрирана. Изпълнени са частично мерки по ЕЕ.
	да
	
	да




В следващата таблица са представени данни за потреблението на енергия и енергийни ресурси от публичния сектор на територията на Община Златоград:
[bookmark: _Ref85706068][bookmark: _Ref85706072][bookmark: _Toc87526831]Таблица 18 Потребление на енергия и енергийни ресурси – сграден фонд Община Златоград
	Година

	
	Ел.енергия (kWh)
	Нафта (л.)
	Дърва (куб.м.)

	2014
	608 160,46 
	8 042 
	38 

	2015
	[bookmark: _Hlk85706207]698 612,62 
	4 949 
	39 

	2016
	615 761,86 
	2 974 
	24 

	2017
	608 224,99 
	6 052 
	38 

	2018
	552 624,59 
	4 022 
	44 

	2019
	581 749,41 
	4 036 
	37 

	2020
	590 106,42 
	8 000 
	36 


Източник на информация: Общинска администрация Златоград
От данните, представени в Таблица 16 Потребление на енергия и енергийни ресурси на територията на Община Златоград се вижда, че през 2015 г. общото енергопотребление в Община Златоград е най-високо (698 612,62  kWh). В периода 2012 – 2013 за намаляване  разхода на енергия няколко общински сгради преминават на отопление чрез биомаса през 2012 г. са изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация и две училища в град Златоград (ОУ „В.Левски“ и СУ „Антим I-ви“). В общината са предприети мерки за подобряване на енергийната ефективност във всички образователни и публични сгради, както и в част от жилищните сгради, данните от изпълнените проекти и мерки са представени в настоящата част в т.6 Общинска политика за енергийна ефективност.
В следващата таблица са представени данни за потреблението на ел. енергия в сектор „улично осветление“ на територията на Община Златоград:
[bookmark: _Toc87526832]Таблица 19 Потребление на ел. енергия – улично осветление (във всички населени места)
	Година

	
	Ел.енергия (kWh)
	Стойност (лв.)

	2015
	528949,55
	105789,91

	2016
	482815,15
	101391,18

	2017
	443937,05
	93226,78

	
	
	


Източник на информация: Общинска администрация Златоград
В периода 2015 - 2019 г. във всички населени места на територията на Община Златоград е въведено енергоефективно улично осветление с изпълнени инвестиции в общ размер на 331 584 лв. за:
· Подмяна на лампи с LED осветителни тела;
· Замяна на остарели стълбове;
· Въвеждане на централна енергийна система за управление и контрол.

IV. [bookmark: _Toc87526805]Цел и обхват на Програма за енергийна ефективност на Община Златоград 2021-2027 г.
1. [bookmark: _Toc87526806]Цели на програмата
Община Златоград вече има утвърдена последователна политика, насочена към подобряване на енергийната ефективност в публичния и жилищния сектор, както и насърчаването на въвеждането на енергоефективни мерки в частния сектор. Бъдещата реализация на настоящата програма зависи в основна степен от политическия ангажимент и личната ангажираност на местното ръководство. 
Ролята и функциите на общината могат да се определят като ключови в  бъдещите условия на енергийния преход. С помощта и подкрепата на общината в бъдеще могат да бъдат създадени предпоставки за разширяване на производството на енергия от ВИ (съгласно програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Златоград, която се разработва в момента), тъй като регионът има значителен потенциал за това.  
Функциите на общините по отношение на енергията я поставят в различни роли като:
· потребител на енергия;
· производител и доставчик на енергия;
· регулатор и инвеститор в местния енергиен сектор;
· източник на мотивация за по-ефективно производство и потребление на енергия и за опазване на околната среда.
Основните цели на Програмата за енергийна ефективност включват идентифициране на възможните дейности и мерки, водещи до енергийни спестявания в сгради с вече изпълнени първични енергоспестяващи мерки  –  детски ясли, детски градини, училища и административни сгради.         
Непосредствени цели на Община Златоград в областта на енергийната ефективност включват:
· Намаляване на топлинните загуби в сгради, в които не са изпълнени мерки за топлоизолиране, чрез подобряване на енергийните им характеристики;
· Намаляване на разходите за горива и енергия;
· Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез оползотворяване на  геотермалните ресурси на Община Златоград;
· Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по – висока;
· Изграждане на системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), в т.ч. въвеждане на енергоспестяващи технологии в обществени сгради;
· Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането за енергоспестяване в общинския сектор;
· Намаляване емисиите на парниковите газове;
· Модернизиране на осветлението в общинските обекти, без да се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението (чрез използване на автоматични системи за контрол, управление, ниво на осветеност);
· Превантивна поддръжка на енергоефективното улично осветление.



Специфични цели на ПЕЕ на Община Златоград:
1. Специфична цел 1: Оползотворяване на енергията от ВЕИ - потенциала на геотермалното находище в с. Ерма река за използване на топлинната енергия в общинските сгради
2. Специфична цел 2: Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд:
2.1. Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени общински сгради, в които не са изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност
2.2. Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване на ЕЕ в жилищния сектор
3. Специфична цел 3: Намаляване разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от  общински бюджет на територията на общината
4. Специфична цел 4: Намаляване потреблението на гориво в обществения транспорт чрез мониторинг на потреблението и поддръжка на транспортните средства от общинския парк
5. Специфична цел 5: Поддръжка на въведеното енергоефективно осветление на територията на общината
6. Специфична цел 6: Планиране на устойчивото развитие на общината
Поддържане на високо ниво на:
· Информираност, култура и знания в областта на енергийната ефективност на ръководния персонал на общинските обекти;
· Експертния потенциал на специалисти в общинската администрация за разработване и реализиране на проекти по енергийна ефективност;
Поддържане на информационна система за енергопотреблението на сгради и системи, общинска собственост, за изготвяне на анализи и прогнози, Енергийно обследване на сгради и системи, Сертификати и др. съгласно действащото законодателство.

7. [bookmark: _Toc87526807]Обхват
При разработването на Програмата за енергийна ефективност се прилага  методът на приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни  потребители със сравним модел на потребление на енергията.
Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социалната значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на администрацията, желанието на отделните структури към общината и др.
Програма за енергийна ефективност на Община Златоград е с период на действие 2021-2027 година. Обхватът е за цялата територия на общината.  
8. [bookmark: _Toc87526808]Избор на дейности и мерки за ЕЕ
Предвидени дейности по сфери на въздействие:
Най-типична за всяка община е ролята на потребител на енергия, функция която е свързана със задълженията на общината и по отношение на която се очаква тя да поеме инициативата. Потреблението на енергия в общината обхваща следните основни сфери:
· общински сгради - административни центрове, училища, спортни съоръжения, медицински заведения и заведения за социални грижи, жилищни сгради (общински жилища и други жилищни обекти, отпуснати за обществени нужди);
· обществен транспорт - служебни автомобили, коли за извозване на отпадъците, коли за почистване на улиците, обществен транспорт (дотолкова, доколкото той се субсидира от общината);
· комунални услуги - улично осветление.
Енергоспестяването при крайните потребители на общинските обекти може значително да облекчи общинския бюджет и да се превърне в предпоставка за подобряване на качеството на услугите, предоставяни от общината на нейните жители.
В следващата таблица са обобщени предвидените дейностите от страна на общината като потребител на енергия по сфери на въздействие:
	Сфери на въздействие
	Дейности

	Общински сгради
	Ремонт на общински сграден фонд - преустройство, ремонт, обзавеждане и оборудване, изграждане на достъпна среда

	
	Енергийно обследване на обществени общински сгради, с обща разгърната площ над 250 кв.м., за които не е извършено такова (не са в експлоатация, а се предвижда използването им)

	
	Разработване и изпълнение на инвестиционни проекти и реализиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност в общински сгради в които не са изпълнени такива мерки

	
	Управление на енергията за осветление в общинските сгради -  модернизиране на осветлението в общинските обекти 

	
	Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови такива, водещи до намаляване разходите за енергия

	Улично осветление
	На територията на всички населени места е въведено енергоефективно улично осветление. Превантивна поддръжка на системите и съоръженията за улично осветление е сред относимите действия

	Общински транспорт
	Мониторинг на потреблението на горива от обществения транспорт - служебни автомобили, коли за извозване на отпадъците, коли за почистване на улиците, обществен транспорт (дотолкова, доколкото той се субсидира от общината)

	
	Превантивна поддръжка/ обновяване на остарели транспортните средства от общинския парк


Общините изпълняват функцията си на производители и доставчици на енергия в следните основни сфери:      
· производство на топлинна енергия и електроенергия и понякога производство на топлинна енергия за охлаждане;
· използване на възобновяеми енергийни източници;
· използване на твърди битови отпадъци като гориво за производство на енергия;
· пренос и разпределение на енергията до обектите крайни потребители.
В следващата таблица са обобщени предвидените дейности от страна на общината като „производител и доставчик на енергия“ по сфери на въздействие:
	Сфери на въздействие
	Дейности

	Производство на 
топлинна и електрическа
енергия и използване на
възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ)
	Продължаване реализацията на проект „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград"
Обекти: 
· „Външен топлопровод от водовземно съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград” 
· „Геотермална централа”
· „Градска топлопреносна мрежа и абонатни станции до 8 обекта с обществено предназначение на територията на гр. Златоград”

	
	Въвеждане на енергоспестяващи технологии - термо соларни инсталации за топла вода на общински сгради с целогодишно използване (общинска администрация, образователни и социални заведения)

	Потребление 
на енергията
	Въвеждане на управление на енергията в сферата на потреблението – текущ мониторинг за оптимизация на потреблението 


Чрез редица от дейностите си общината може да играе и ролята на регулатор на своята територия. Така например планирането на земеползването и организацията на транспортните системи са задължения на местния орган на властта. Редица стратегически решения, свързани с благоустройството на населените места, както и много други решения, които трябва да се взимат ежедневно, засягат пряко потреблението на енергия от жителите и различните икономически субекти на територията на общината.
Общината най-често се проявява в ролята си на регулатор в следните сфери на дейност:
· при разработването на плановете за развитие, които определят основната структура на градовете и прилежащите им райони; 
· при разделяне или обединяване на различни по функционално предназначение зони на населеното място – обитаване, работа и отдих;
· при проектирането и изпълнението на транспортните схеми и програми и на цялостната транспортна политика на територията на общината;
· при разработването на градоустройствените планове
В следващата таблица са обобщени предвидените дейности, свързани с изпълнението от общината на функцията „регулатор“ по сфери на въздействие:
	Сфери на въздействие
	Дейности

	Планиране на устойчивото
развитие на общината
	Разработване на настоящата програма в съответствие с общите цели за развитие на района за планиране, както и със спецификата и потенциала на областта

	
	Поддържане на високо ниво на:
· Информираност, култура и знания в областта на енергийната ефективност на ръководния персонал на общинските обекти;
· Експертния потенциал на специалисти в общинската администрация за разработване и реализиране на проекти по енергийна ефективност;

	
	Поддържане на информационна система за енергопотреблението на сгради и системи, общинска собственост, за изготвяне на анализи и прогнози, Енергийно обследване на сгради и системи, Сертификати и др. съгласно действащото законодателство

	Устройствени планове
	Оптимизация на функционалното зониране за намаляване на нуждите от транспорт 

	
	Оптимизация на схемите за транспортни комуникации с оглед намаляване на интензивността на уличното движение

	Техническа инфраструктура
	Реконструкция на съществуващата техническа инфраструктура с оглед намаляване на енергийните загуби и подобряване на енергийната ефективност


Функцията на общината като „източник на мотивация“ може да се прояви в различни сфери на въздействие, сред които:
· отопление и климатизация на въздуха в сградите;
· вътрешно осветление в жилищните и работните помещения;
· използването на домакински електроуреди и на компютри в домакинствата и на работното място;
· формата на използване на обществения транспорт или частните МПС; 
· различни технологични процеси;
· управление на отпадъците.
Функцията „източник на мотивация“ на общината е насочена към крайните потребители на енергия. Тя обаче се реализира във взаимодействие с различни участници в енергийната верига и преди всичко крайни потребители - домакинства и все по-нарастващ брой отделни обитатели на сгради, търговски обекти, банки, училища, административни служби, здравни заведения, промишлени предприятия, фирми за комунални услуги и др.
В следващата таблица са обобщени предвидените дейности, свързани с изпълнението от общината на функцията „източник на мотивация“ по сфери на въздействие:
	Сфери на въздействие
	Дейности

	Инвеститори и
инвестиции
	Разпространение на информация за преимуществата на инвестирането в мерки за енергийна ефективност

	Крайни потребители 
на енергия
	Разпространение на информация за достъпните възможности за по-ефективно използване на енергията

	
	Осигуряване на помощ за изпълнение на проекти за повишаване на енергийната ефективност


Освен гореописаните сфери на въздействие, в които Община Златоград ще изпълнява дейности за постигане на целите на настоящата програма, от съществено значение е продължаване на общинската политика по изпълнение на мерки за ЕЕ в битовия сектор - за подобряване на енергийната ефективност на жилищния сграден фонд – блокове и многофамилни жилищни сгради. Чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се осигуряват по-добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:                                                                                           
· по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;                                             
· подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;                                                                                                          
· осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Проекти по направления:
Реализиране на проекти за енергийна ефективност в община Златоград включва три направления:
· Сграден фонд - детски градини, училища, административни и други сгради от общинския сграден фонд;
· Услуги – улично осветление и осветление в административните сгради;
· Възобновяеми източници на енергия
В направление "Сграден фонд" най- ефективните енергоспестяващи мерки са:
· Подмяна на съществуваща дървена и стоманена дограма с нова РVС и алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло;
· Топлоизолация на покриви;
· Полагане на фасадна топлоизолация;
· Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за автоматично регулиране и контрол;
· Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници за отопление – геотермалното находище
· Внедряване на енергоспестяващи технологии като термосоларни инсталации за топла вода на общински сгради с целогодишно използване (общинска администрация, детски и социални заведения).
В направление "Услуги" най-ефективните енергоспестяващи мерки са:
· подобряване на енергийните характеристики на енергийните системи;
· текуща поддръжка на въведеното енергоефективно уличното осветление;
· оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление;
· подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общински сгради;
В направление „Възобновяеми източници на енергия“ могат да се приложат мерки за енергийна ефективност както в общинския сектор, така и по инициатива на частни ползватели и инвеститори. Най-значимата възможност в тази област е оползотворяване на геотермалния потенциал на находището в с. Ерма река: продължаване реализацията на проект „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград“.
Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи околната среда и удовлетворяване на растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот. Общината трябва да предприеме действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите за оползотворяването на енергия от възобновяеми източници. 
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За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване, но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значимост. Освен това, е важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на топлинната и електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на международните пазари, поради което срокът на откупуване може да се окаже по-малък, в сравнение с направените изчисления.
Основните дейности и мерки за намаляване на енергийното потребление, които следва да се предприемат за обектите, нуждаещи се от тях са: 
Външни стени – увеличаване на термичното съпротивление чрез допълнителна изолация позволява да се намали годишния разход на енергия за отопление с 23,6%. За да се постигне такъв ефект, обаче е необходимо да се използват качествени материали и строго технологично изпълнение на изолацията от страна на изпълнителя и строг контрол от страна на инвеститора. 
Покрив – Влошеното състояние най-често се проявява от състоянието на хидроизолацията, която се ремонтира периодично. Това води до нарушаване на топлоизолацията и завишаване на топлинните загуби. Увеличаването на термалното съпротивление чрез допълнителна изолация позволява да се намали годишния разход на енергия за отопление с 14,4%. 
Под – В случаите на неотоплявани сутерени, съществуват най – често добри възможности за намаляване на топлинните загуби с 2,9% чрез поставяне на допълнителна топлинна изолация. 
Дограма – За да се постигне коефициента на топлопреминаване е необходимо вътрешното стъкло на еднокамерния стъклопакет да бъде с ниско излъчващо покритие. Подмяната на дограма води до 37,8% икономия на енергия. 
Подобряване функционирането на котелни инсталации чрез цялостната им подмяна или подмяна на елементи от тях. Предприемането на тази дейност е предпоставка за спестяване на енергия до около 6.3 %. 
Енергоспестяващи мерки по осветление – подмяна на съществуващите осветителните тела с енергоспестяващи е действие към повишаване на енергийната ефективност на сградите с до 1%.
Подход при избор на приоритетни сгради и мерки 
Основните фактори, които ръководството на общината е препоръчително да отчита при избора на приоритетни обществени общински сгради в експлоатация за обновяване и конкретни мерки за енергийна ефективност включват:  
Приоритети при избор на сгради:
· Сгради с висок специфичен разход на енергия (в kWh/m2/a);
· Сгради, използващи скъпи енергоносители за отопление (електроенергия и дизелово гориво);
· Сгради, използващи енергоносители, водещи до повишаване на нивата на ФПЧ в атмосферата (дърва и въглища);
· Сгради със социално предназначение и лош комфорт на обитаване (училища, детски градини, социални домове). 
Приоритети при избор на мерки:
При спортни сгради, сгради за култура и изкуство и административни сгради следва да се обърне специално внимание на мерки за автоматизация на сградните системи (отопление, охлаждане, вентилация, осветление), както и на мерки за изграждане на системи за вентилация, включващи високоефективна рекуперация; 
При административни сгради следва да се разглеждат възможностите за смяна на топлинния източник, както и мерки за използване на енергия от ВЕИ; 
При детски градини, училища, общежития, жилищни сгради и социални домове следва да се приоритизират мерките по сградната обвивка (изолация, дограма), както и мерки за използване на енергия от ВЕИ. 

Въз основа на направения анализ на състоянието на наличния общинския сграден фонд (сградите, които са в експлоатация и тези, които не се използват, но за които е предвидено функционално обществено предназначение), потреблението на енергия и горива в него, поставените стратегически и непосредствени цели е изготвен план за реализация на настоящата програма с включени в него проекти и дейности (Таблица 20 План за енергийно развитие на Община Златоград 2021 - 2027).


[bookmark: _Toc87526833]Таблица 20 План за енергийно развитие на Община Златоград 2021 - 2027
	Основни проекти и дейности по сфери на въздействие
	Проектна готовност
	Финансов инструмент
	Начало и край изпълнение /г./
	Индикативна оценка на разходите /хил.лв./

	Специфична цел 1.	Оползотворяване на енергията от ВЕИ - потенциала на геотермалното находище в с. Ерма река за използване на топлинната енергия в общинските сгради


	Продължаване на проекта „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград“, обекти:  
•	„Външен топлопровод от водовземно съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград”
•	„Геотермална централа”
•	„Градска топлопреносна мрежа и абонатни станции до 8 обекта с обществено предназначение на територията на гр. Златоград”
	да
	целево финансиране от държавен бюджет/  други привлечени безвъзмездни финансови средства, в т.ч. ПВУ, ПУДООС и др.
	2022
	2027
	18 000

	Специфична цел 2.	Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд 
2.1. Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени общински сгради, в които не са изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност

	2.1.	Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински сгради в експлоатация, с обща разгърната площ над 250 кв.м, за които не е извършено такова (не са в експлоатация, а се предвижда използването им)
	В случай на идентифицирана необходимост, тъй като за функциониращите общински сгради, имащи нужда от внедряване на мерки за ЕЕ има  проекта готовност, в т.ч. обследвания за ЕЕ
	собствени средства
	-
	-
	-

	2.2. Разработване на инвестиционни проекти за енергийна ефективност на общински сгради
	
	собствени средства
	-
	-
	-

	2.3. Внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и др. Проекти, за които има техническа готовност/ обследване за ЕЕ:
	да
	
	2022
	2027
	

	Внедряване на мерки за енергийна ефективност - ЦСРИ и ЦПЛР (помещават се в една сграда)
	да
	Привлечени безвъзмездни финансови средства
	
	
	255

	Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ “Детелина” с. Ерма река
	да
	
	
	
	200

	Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ “Детски свят”, с. Долен
	да
	
	
	
	210

	Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на СУ “Княз Борис I”, с.Старцево - мерки за ЕЕ
	да
	
	
	
	200

	Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ “Васил Левски”, с.Ерма река - мерки за ЕЕ
	да
	
	
	
	313

	Ученическо Общежитие "Н. Й. Вапцаров": Внедряване на енергоефективни мерки - подмяна на дограма, топлоизолация на покрив, топлинно изолиране на външни стени и изграждане на отоплителна инсталация
	да
	
	
	
	202

	Ремонт на покриви в кметства – с. Старцево, с.Долен, с. Аламовци
	да
	Собствени средства
	
	
	25

	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на общинска сграда, кметство в с.Ерма река
	да
	Собствени средства
	
	
	15

	Специфична цел 2.	Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд 
2.2.	Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване на ЕЕ в жилищния сектор

	Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в жилищния сградния фонд
	-
	Привлечени безвъзмездни финансови средства Собствени средства на домакинствата
	2023
	2027
	-

	Специфична цел 3.	Намаляване разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от  общински бюджет на територията на общината, чрез

	3.1.	Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови такива
	да
	Собствени средства
Държавен бюджет
Безвъзмездни средства
	2021
	2027
	-

	3.2.	Внедряване на енергоспестяващи технологии, напр. термосоларни инсталации за топла вода на общински сгради с целогодишно използване (общинска администрация, детски и социални заведения).
	да
	Собствени средства
Държавен бюджет
Безвъзмездни средства
	2021
	2027
	35

	Специфична цел 4.	 Намаляване потреблението на гориво в обществения транспорт 

	· Мониторинг на потреблението на горива от обществения транспорт - служебни автомобили, коли за извозване на отпадъците, коли за почистване на улиците, обществен градски и извънградски транспорт (дотолкова, доколкото той се субсидира от общината)
· Превантивна поддръжка/ обновяване на остарели транспортните средства от общинския парк
	-
	Собствени средства
	2021
	2027
	-

	Специфична цел 5.	Поддръжка на въведеното енергоефективно осветление на територията на общината

	Текуща поддръжка на енергоефективното улично осветление на територията на общината
	-
	Собствени средства
	2021
	2027
	5 

	Специфична цел 6.	Планиране на устойчивото развитие на общината

	Поддържане на високо ниво на:
· Информираност, култура и знания в областта на енергийната ефективност на ръководния персонал на общинските обекти;
· Експертния потенциал на специалисти в общинската администрация за разработване и реализиране на проекти по енергийна ефективност;
	-
	-
	2021
	2027
	-

	Поддържане на информационна система за енергопотреблението на сгради и системи, общинска собственост, за изготвяне на анализи и прогнози, Енергийно обследване на сгради и системи, Сертификати и др. съгласно действащото законодателство
	-
	-
	2021
	2027
	-

	МОТИВАЦИЯ

	Повишаване нивото на информираност, култура и знание на експертите и специалистите от общинска администрация и местното население за работа по проекти от фондовете по енергийната ефективност;
	-
	Държавен бюджет
Общински бюджет
Безвъзмездни средства
	2021
	2027
	15 

	Провеждане на информационни кампании относно енергийната ефективност и използването на ВЕИ
	-
	Държавен бюджет
Общински бюджет
Безвъзмездни средства
	2021
	2027
	6



V. [bookmark: _Toc87526809]Очаквани ефекти от Програмата за енергийна ефективност на Община Златоград 2021-2027 г.
При изпълнението на мерките за енергийна ефективност, включени в настоящата Програма ще се постигнат следните ефекти:
· Икономически – икономии в бюджета и възможност за пренасочването на тези средства за други дейности. 
· Екологичен – прилагането на енергоефективни мерки води пряко и косвено до положителни ефекти по отношение на околната среда, включително ограничаване на вредните емисии в атмосферата. 
· Повишаване качеството на общинските услуги – с реализацията на мерките за енергийната ефективност ще се подобрят общинските услуги, предимно чрез подобряване комфорта, качеството на отоплението в обществени сгради и институции. 
· Обществена подкрепа и одобрение на политиката на Общината за енергийна ефективност. 
Най-общо резултатите, които ще се постигнат с реализирането на настоящата Програма могат да бъдат обобщени така: 
· Намаляване зависимостта на Община Златоград от доставка на енергия и горива;
· Намаляване разходите за енергия и съответно повишаване жизнения стандарт и качеството на живот;
· Ограничаване на негативното въздействия върху околната среда и климата;
В дългосрочен план изпълнението на общинската Програма за енергийна ефективност ще доведе до: 
· опазване на околната среда; 
· забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси; 
· подобряване на условията и стандарта на живот на хората в Община Златоград; 
· диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на крайните клиенти от цените на горива и енергии; 
· създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места
· създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-голяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните енергоресурси; 
· подпомагане постигането на устойчиво развитие и подобряване на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Р. България във връзка с членството й в Европейския съюз.
VI. [bookmark: _Toc87526810]Етапи на изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на Община Златоград 2021-2027 г.
От съществено значение е извършването на проучвания относно състоянието на обектите, необходимите мерки за постигане на оптимални резултати, анализ на данните от енергийните обследвания или изготвяне на такива, ако няма. Следващата стъпка е осигуряване на финансиране за предприетите мерки, както и изготвяне на инвестиционни проекти и необходимата документация за законосъобразното протичане на строително ремонтните дейности. 
Предвид специфичните условия, които съпътстват реализирането на мерки за енергийна ефективност за всеки конкретен обект на интервенция се изготвя индивидуален план за изпълнение, който преминава през следните етапи:
1. Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи – детайлно обследване на енергийната ефективност на общинските сгради и на системите за улично осветление, анализ на фактическите енергийни баланси и идентифициране на проектите;
2. Инвестиционно намерение. Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на изпълнението й и др. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица маркетингови, технологически и други въпроси. 
3. Предварително проучване. Необходимо е да се направи предварително (т.нар. предпроектно) проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление - състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др. 
4. Инвестиционен проект. Разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи поради спецификата и обема на предвидените дейности – например подмяна на отоплителната инсталация. Основната и първа стъпка включва изготвянето на обследване за енергийна ефективност на общинските сгради с РЗП над 250 кв.м. 
5. Подготовка и изпълнение на строителството. Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните строително – монтажни дейности за постигане на поставената цел. 
6. Мониторинг. За установяване намалението на енергийното потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършва ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди.
За да бъдат отчетени резултатите от предприетите мерки за енергийна ефективност се определят индикатори, които се следят периодично. Данните се систематизират и обобщават. Обобщената информация дава яснота относно постигнатия ефект и реализирането на заложените цели.
VII. [bookmark: _Toc87526811]Източници на финансиране
Съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ средствата за изпълнение на Програмите за енергийна ефективност следва да бъдат предвидени в бюджетите на съответните ведомства. В интерес на Общината е да реализира подобни проекти, тъй като изразходва значителни средства от бюджета си за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекчават Общинския бюджет, но и водят до модернизация на обектите при гарантиран енергиен комфорт. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи ефекти, а не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а е средство за намаляване на разходите, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.
За реализиране на проектите, които са включени в Общинската програма по Енергийна ефективност, може да бъдат използвани следните източници на финансиране:
· Републикански (държавен) бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ се предвиждат ежегодно в републиканския бюджет, в съответствие с възможностите му (чл. 11,ал .1 и ал.2 от ЗЕЕ);
· Общински  бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми за осъществяване на мерки по ЕЕ - при ЕСКО договори от собствен капитал на изпълнителя или чрез предоставяне на участие в ПЧП на други инвеститори (търговски дружества, банки);
· Заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност),  финансов лизинг и др.
· безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и международни програми.
Към момента на изготвяне на настоящата програма все още оперативните програми не са приети от ЕК. Въпреки това са идентифицирани потенциални възможности за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност.
Мерките за повишаване на енергийната ефективност все по-често се разглеждат като средство не само за постигане на устойчиви енергийни доставки, намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на сигурността на доставките и намаляване на разходите за внос, но и за увеличаване на конкурентоспособността на ЕС. По тази причина енергийната ефективност е стратегически приоритет за енергийния съюз и ЕС поддържа принципа „енергийната ефективност на първо място“. Този водещ принцип ще бъде отразен в новия програмен период 2021 – 2027 г. чрез приоритизиране на проекти, водещи до значително намаляване потреблението на енергия. Именно такива проекти следва да залага в своите планове Община Златоград с цел да се възползва максимално от възможностите за привличане на финансов ресурс за изпълнението на настоящата програма за енергийна ефективност.  
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), програма Енергетика „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, чиито програмен оператор е Министерството на енергетиката в програмен период 2014-2021 финансира процедури областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. 
Частично безвъзмездно финансиране за проекти за енергийна ефективност на общини предоставя Националният доверителен екофонд (НДЕФ) в рамките на „Инвестиционна програма за климата – енергийна ефективност“, което също може да бъде използвано.
Проектите с най-добри финансови показатели могат да се финансират със заемни средства например от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) или чрез договори с гарантиран резултат с компания за енергийни услуги (ЕСКО). ФЕЕВИ предлага преференциално целево кредитно финансиране за общини за проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, подпомагане при подготовката на проектите, както и гаранции по кредити.
В последния Проект на Национален план за възстановяване и устойчивост (Версия 1.4 от 15.10.2021), най-значим ресурс е определен за Стълб 2: Зелена България – 38,1 % (4,3 млрд. лв.), като в неговия обхват са включени възможности, които могат да се използват за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на настоящата програма.
Планирано е и създаването на Национален фонд за декарбонизация, който цели подпомагането на инвестициите в нисковъглеродно развитие чрез устойчиво и целенасочено финансиране на широка група бенефициенти – крайни потребители на енергия, с три отделни целеви под-фонда – за жилищни сгради, публичен сектор и търговски дружества. Фондът ще се използва за предлагане на безвъзмездна финансова и техническа помощ, съчетана с финансови инструменти, включващи кредитни линии и гаранции и/или комбинация от тях. В допълнение, към фонда се предвижда създаването на единна точка за техническата помощ на кандидатите чрез обслужване на едно гише или подобни механизми.  
Възможности за финансиране са предвидени и за частния сектор в проекта на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027, където предложените за финансиране групи дейности по Специфична цел „Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове“ са:  
· Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит (обследване за енергийна ефективност); 
· Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
· Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението;
· Стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено потребление. Посочените дейности за ВИ няма да се изпълняват самостоятелно, а като допълващи към дейностите за подобряване на енергийната ефективност в предприятията; 
· Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност във всички икономически сектори.
VIII. [bookmark: _Toc87526812]Отчет на изпълнението
Отчитането на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност се осъществява пред АУЕР. Общинска администрация – Златоград има задължението ежегодно да изпраща попълнени отчети за напредъка по изпълнението на настоящата Програма за енергийна ефективност до Изпълнителния директор на агенцията.
Съгласно Чл.12, ал.5 от ЗЕЕ, държавните и местните органи представят ежегодно на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), отчети за изпълнението на Програмите за енергийна ефективност. Отчетите съдържат описание на дейностите и мерките, посочват размера на постигнатите енергийни спестявания и се представят не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки. Отчетите се изготвят по образец, утвърден от Изпълнителния директор на агенцията и се публикуват на интернет страницата на Общината.



[bookmark: _Toc87526813]Заключение 
Общинската програма за енергийна ефективност на Община Златоград 2021–2027 г. е основен документ за провеждане на балансирана и устойчива енергийна политика на местно ниво. Тя дава възможност да се оптимизират подходите и методите за вземане на съответните решенията от страна на Общинския съвет и да се подобри дейността на администрацията. 
Основният резултат от изпълнение на програмата е:
· Намаляване потреблението на енергия от конвенционални горива и електрическа енергия на територията на Община Златоград; 
· Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 
· Повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на населението. 
От гледна точка на последващото прилагане на програмата, тя не е „еднократен акт” със завършен краен продукт, водещ до решаване на проблемите на общината. Тя подлежи на допълнения и актуализация – т. нар. „подход на стратегическо планиране и програмиране”, при който планирането динамично и последователно се детайлизира на отделни етапи. При създаването на Програмата за енергийна ефективност на Община Златоград се прилага този подход, като се спазва изискването за непрекъснато отчитане на динамично променящите се във времето условия, фактори и предпоставки с оглед реализирането на дългосрочните и краткосрочните цели на местната политика за устойчиво енергийно развитие. Програмата има отворен характер и срока на действие може да се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от законодателни промени, новопостъпили данни, инвестиционни намерения и възможности за финансиране на планираните мерки.

Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и е приета с Решение на Общински съвет – Златоград № З 434 от 28.02.2022 г.

панелни	стоманобетонни	тухлени	други	14	597	2249	491	

Дизелово гориво	
2017	2018	2019	2020	42700.45	42934.63	43081.1	35414.26	Бензин	
2017	2018	2019	2020	1995.57	3671.93	4145.1400000000003	2408.36	общо гориво	
44696.02	46606.559999999998	47226.239999999998	37822.620000000003	




жилищен сектор	образователна сфера	здравна инфраструктура	общинска администрация	останалите публични сгради	улично осветление	10567.861150000001	1283.2	303.29599999999999	206.12398999999999	908.41610000000003	331.584	


Общо спестени горива и енергии (MWh/год.)	
образователна сфера	здравна инфраструктура	административни сгради	улично осветление	777.3900000000001	586.44000000000005	603.5	101.95000000000002	Спестени средства  (хил.лв./год.)	
образователна сфера	здравна инфраструктура	административни сгради	улично осветление	138.11996999999997	13.9924	85.667000000000002	18.55	Спестени емисии CO2 (тона/год.)	
образователна сфера	здравна инфраструктура	административни сгради	улично осветление	636.67500000000007	45.75	494.26499999999999	83.495000000000005	
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